# Μεγέθυνση του τραπεζιού σέγας

Το ελεύθερο άκρο των μακριών και βαριών επεξεργαζόμενων κομματιών πρέπει να ακουμπάει κάπου ή να υποστηρίζεται.

##

Η διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος (11) διευρύνει το τραπέζι πριονίσματος (17) προς τα δεξιά.

- Τραβήξτε τη λαβή σύσφιγξης (18) για τη διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος εντελώς προς τα επάνω.
- Τραβήξτε τη διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος (11) μέχρι το επιθυμητό μήκος προς τα έξω.
- Πιέστε τη λαβή σύσφιγξης (18) προς τα κάτω. Έτσι ακινητοποιείται η διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος.

##

Η επέκταση του τραπεζιού πριονίσματος (10) επιμηκύνει το τραπέζι πριονίσματος (17) προς τα πίσω.

- Λύστε τη βίδα ασφάλισης (38) στην αριστερή ράβδο οδηγό.
- Τραβήξτε την επέκταση του τραπεζιού πριονίσματος (10) μέχρι το επιθυμητό μήκος προς τα έξω.
- Για τη σταθεροποίηση της θέσης σφίξτε τη βίδα ασφάλισης (38).

Στα βαριά επεξεργαζόμενα κομμάτια πρέπει ενδεχομένως να στηρίξετε την επέκταση του τραπεζιού πριονίσματος.

##

Με τον συρόμενο οδηγό (2) μπορούν να πριονιστούν τα επεξεργαζόμενα κομμάτια μέχρι και ένα μέγιστο πλάτος από 350 mm .
Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται μια μεγαλύτερη ακρίβεια κατά το πριόνισμα κυρίως σε συνδυασμό με τον γωνιακό οδηγό (3) βλέπε Κοπή οριζόντιας φαλτσογωνιάς με τη βοήθεια του συρόμενου οδηγού.

- Τραβήξτε τη λαβή σύσφιγξης (29) του συρόμενου οδηγού εντελώς προς τα επάνω.
  Ο συρόμενος οδηγός είναι τώρα κινητός και μπορείτε να τον μετακινήσετε και τέρμα προς τα εμπρός και τέρμα προς τα πίσω.