# ข้อมูลทางเทคนิค

เลื่อยตั้งโต๊ะ |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
กำลังไฟฟ้าพิกัดด้านเข้า | วัตต์ | 2000 | 2000 | 1650
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | โวลท์ | 220–240 | 230 | 110
ความถี่ | เฮิรตซ์ | 50–60 | 50–60 | 50–60
ความเร็วรอบเดินตัวเปล่า | min-1 | 4200 | 4200 | 4200
การจำกัดกระแสไฟฟ้าเมื่อสตาร์ทเครื่อง |  | ● | ● | ●
เบรกกันการหมุนต่อ |  | ● | ● | ●
การป้องกันการใช้งานเกินพิกัด |  | ● | ● | ●
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014 | กก. | 35.0 | 35.0 | 35.0
ระดับความปลอดภัย |  | / II | / II | / II
ขนาด (รวมชิ้นส่วนของเครื่องที่ถอดออกได้)
กว้าง x ลึก x สูง | มม. | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
ขนาดของใบเลื่อยที่เหมาะสม
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย | มม. | 254 | 254 | 254
ความหนาใบ | มม. | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2
ความหนาฟันเลื่อย/ตรงที่แต่งฟันเลื่อย ต่ำสุด | มม. | > 2.4 | > 2.4 | > 2.4
เส้นผ่าศูนย์กลางรูประกอบ | มม. | 30 | 30 | 30

เลื่อยตั้งโต๊ะ |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
กำลังไฟฟ้าพิกัดด้านเข้า | วัตต์ | 2000 | 2000
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | โวลท์ | 220–240 | 220
ความถี่ | เฮิรตซ์ | 50–60 | 60
ความเร็วรอบเดินตัวเปล่า | min-1 | 4200 | 4200
การจำกัดกระแสไฟฟ้าเมื่อสตาร์ทเครื่อง |  | ● | ●
เบรกกันการหมุนต่อ |  | ● | ●
การป้องกันการใช้งานเกินพิกัด |  | ● | ●
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014 | กก. | 35.0 | 35.0
ระดับความปลอดภัย |  | / II | / II
ขนาด (รวมชิ้นส่วนของเครื่องที่ถอดออกได้)
กว้าง x ลึก x สูง | มม. | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
ขนาดของใบเลื่อยที่เหมาะสม
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย | มม. | 254 | 254
ความหนาใบ | มม. | < 2.2 | < 2.2
ความหนาฟันเลื่อย/ตรงที่แต่งฟันเลื่อย ต่ำสุด | มม. | > 2.4 | > 2.4
เส้นผ่าศูนย์กลางรูประกอบ | มม. | 25.4 | 25.4

ขนาดชิ้นงานสูงสุด: ดู ขนาดชิ้นงานสูงสุด

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac