# Saepingi suurendamine

Pikad ja rasked töödeldavad detailid tuleb vabast otsast toestada.

##

Saepingilaiendus (11) laiendab saepinki (17) paremal pool.

- Tõmmake saepingilaienduse kinnituspide (18) lõpuni üles.
- Tõmmake saepingilaiendus (11) soovitud pikkusele välja.
- Vajutage kinnituspide (18) alla. Nüüd on saepingilaiendus fikseeritud.

##

Saepingipikendus (10) pikendab saepinki (17) tagapool.

- Vabastage vasakpoolsel juhtvardal olev lukustuskruvi (38).
- Tõmmake saepingipikendus (10) soovitud pikkusele välja.
- Asendi fikseerimiseks keerake lukustuskruvi (38) kinni.

Raskete toorikute korral tuleb saepingipikendus toestada.

##

Liugkelk (2) võimaldab saagida kuni 350 mm laiusi toorikuid.
Samal ajal suureneb saagimistäpsus, eelkõige nurgajuhiku (3) kasutamise korral vaadake Horisontaalsete kaldenurkade saagimine liugkelgu abil.

- Tõmmake liugkelgu kinnituspide (29) lõpuni üles.
  Liugkelku saab seejärel nihutada nii lõpuni ette kui ka lõpuni taha.