# Lõikekiilu reguleerimine

Lõikekiil (7) ei lase saekettal (33) saeteel kinni kiiluda. Vastasel korral tekib tagasilöögi oht, kui saeketas toorikus kinni kiildub.
Veenduge, et lõikekiil on korrektselt seatud:

- Saeketta ja lõikekiilu vaheline kaugus võib olla maksimaalseltt 3−8 mm.
- Lõikekiilu paksus peab olema väiksem kui lõikelaius ja suurem kui lõikeketta paksus.
- Lõikekiil peab olema alati saekettaga ühel joonel.
- Tavaliste lõigete puhul peab lõikekiil olema alati kõrgeimas asendis.

## Eralduskiilu kõrguse seadmine (vt jn H)

Soonte saagimiseks peate seadma kiilu kõrguse.

- Kasutage elektrilist tööriista soonte või valtside lõikamiseks vaid sobiva kaitseseadisega (nt tunnelkaitsekate, survekamm).

- Avage lukustushoob (49) ja tõmmake kaitsekate (6) eralduskiilul (7) olevast soonest välja.
  Kaitsekatte kaitsmiseks kahjustuste eest hoidke seda korpusel olevas ettenähtud hoidikus (22) (vt jn R1).
- Pöörake vänta (20) päripäeva kuni lõpuni, nii et saeketas (33) on saelaua kohal kõige ülemises asendis.
- Vabastage lukustushoob (46).
- Tõmmake eralduskiil tihvtidelt (47) (tõmmake lukustushooba (46) natuke väljapoole) maha ja lükake kiil (7) lõpuni alla.
- Laske mõlemal tihvtil (47) lukustuda kiilul olevates ülemistes avades ja fikseerige lukustushoob (46).