# Povećanje stola za piljenje

Dugački i teški izradci moraju biti podloženi ili poduprti na slobodnom kraju.

##

Proširenjem stola za piljenje (11) može se proširiti stol za piljenje (17) udesno.

- Povucite steznu ručku (18) za proširenje stola za piljenje skroz prema gore.
- Povucite proširenje stola za piljenje (11) do željene dužine prema van.
- Steznu ručku (18) pritisnite prema dolje. Time je fiksirano proširenje stola za piljenje.

##

Produžetkom stola za piljenje (10) može se produljiti stol za piljenje (17) prema natrag.

- Otpustite vijak za fiksiranje (38) na lijevoj vodilici.
- Povucite produžetak stola za piljenje (10) do željene dužine prema van.
- Za fiksiranje položaja zategnite vijak za fiksiranje (38).

Kod teških izradaka eventualno trebate poduprijeti produžetak stola za piljenje.

##

Pomoću pomičnog klizača (2) mogu se rezati izradci do maksimalne širine od 350 mm.
Istovremeno se postiže preciznost kod piljenja, prije svega u kombinaciji s kutnim graničnikom (3) vidi Piljenje pod horizontalnim kutom kosog rezanja pomoću pomičnog klizača.

- Povucite steznu ručku (29) za pomični klizač skroz prema gore.
  Pomični klizač se time može pomicati do graničnika, kako prema naprijed, tako i prema natrag.