# Tekniska data

Bordscirkelsåg |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Nominell ingångseffekt | W | 2000 | 2000 | 1650
Märkspänning | V | 220–240 | 230 | 110
Frekvens | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Tomgångsvarvtal | v/min | 4200 | 4200 | 4200
Startströmsbegränsning |  | ● | ● | ●
Utloppsbroms |  | ● | ● | ●
Överbelastningsskydd |  | ● | ● | ●
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Skyddsklass |  | / II | / II | / II
Mått (inklusive avtagbara delar)
Bredd x djup x höjd | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Mått för lämpliga sågklingor
Sågklingediameter | mm | 254 | 254 | 254
Klingans stomtjocklek | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. tandtjocklek/-snedställning | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Centrumhålets diameter | mm | 30 | 30 | 30

Bordscirkelsåg |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Nominell ingångseffekt | W | 2000 | 2000
Märkspänning | V | 220–240 | 220
Frekvens | Hz | 50–60 | 60
Tomgångsvarvtal | v/min | 4200 | 4200
Startströmsbegränsning |  | ● | ●
Utloppsbroms |  | ● | ●
Överbelastningsskydd |  | ● | ●
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0
Skyddsklass |  | / II | / II
Mått (inklusive avtagbara delar)
Bredd x djup x höjd | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Mått för lämpliga sågklingor
Sågklingediameter | mm | 254 | 254
Klingans stomtjocklek | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. tandtjocklek/-snedställning | mm | > 2,4 | > 2,4
Centrumhålets diameter | mm | 25,4 | 25,4

Maximala arbetsstyckemått: se Maximala arbetsstyckemått

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.