# Nastavení svislých a vodorovných pokosových úhlů

Pro zaručení přesných řezů musíte po intenzivním použití zkontrolovat základní nastavení elektronářadí a případně je seřídit.

## Nastavení svislých pokosových úhlů (pilový kotouč) (viz obrázek D)

Svislý pokosový úhel lze nastavit v rozsahu od -1° do 47°.

- Povolte aretační páčku (26) proti směru hodinových ručiček.

Upozornění: Při úplném povolení aretační páčky se pilový kotouč vlivem gravitace nahne do polohy, která odpovídá přibližně 30°.

- Zatáhněte za ruční kolo (19) nebo ho zatlačte podél kulisy tak, aby ukazatel úhlu (64) ukazoval požadovaný svislý pokosový úhel.
- Podržte ruční kolo v této poloze a aretační páčku znovu utáhněte (26).

Pro rychlé a přesné nastavení svislých standardních úhlů 0° a 45° jsou určené dorazy nastavené z výroby ((28), (25)).

## Nastavení horizontálních pokosových úhlů (úhlový doraz) (viz obrázek E)

Upozornění: Pro řezání zkosení (dlouhé klíny) používejte odpovídající přípravky.

Horizontální pokosový úhel lze nastavit v rozsahu od 60° (na levé straně) do 60° (na pravé straně).

- Povolte zajišťovací knoflík (65), pokud je utažený.
- Otáčejte úhlovým dorazem, dokud ukazatel úhlu (66) neukazuje požadovaný horizontální pokosový úhel.
- Zajišťovací knoflík (65) opět utáhněte.

Pro rychlé a přesné nastavení často používaných horizontálních pokosových úhlů se na úhlovém dorazu (3) nacházejí dorazové šrouby pro úhly 45° (na levé a pravé straně) a 0°.

- Povolte zajišťovací knoflík (65), pokud je utažený.
- Odklopte stavitelný plech (67) ven.
- Otočte úhlový doraz tak, aby byl závit požadovaného dorazového šroubu vpravo od stavitelného plechu.
- Zaklopte stavitelný plech (67) dovnitř a otočte úhlový doraz tak, aby závit dorazového šroubu doléhal ke stavitelnému plechu.
- Zajišťovací knoflík (65) opět utáhněte.