# Sagbladets transport- og arbeidsstilling

## Transportstilling

- Ta av beskyttelsesdekselet (6), fjern innleggsplaten (32) og sett spaltekniven (7) i den nederste stillingen. Sett inn innleggsplaten (32) igjen.
- Drei sveiven (20) mot urviseren til tennene til sagbladet (33) er under sagbordet (17).
- Skyv sagbordutvidelsen (11) helt inn.
  Trykk spennhåndtaket (18) ned. Dermed er sagbordutvidelsen fiksert.

## Arbeidsstilling

- Sett spaltekniven (7) i den øverste stillingen nøyaktig over midten på sagbordet, sett inn innleggsplaten (32) og monter beskyttelsesdekselet (6).
- Drei sveiven (20) med urviseren til de øvre tennene til sagbladet (33) er ca. 3−6 mm over emnet.