# Символи

Нижчеподані символи можуть знадобиться Вам при користуванні Вашим електроприладом. Будь ласка, запам’ятайте ці символи та їх зна‌чення. Правильне розуміння символів допо‌може Вам правильно та небезпечно користу‌ватися електроприладом.

Символи та їхнє значення
| Не підставляйте руки в зону розпилювання, коли електроінструмент працює. Доторкання до пиляльного полотна становить небезпеку поранення.
| Вдягайте захисні окуляри.
| Вдягайте навушники. Шум може пошко‌дити слух.
| Вдягайте пилозахисну маску.
‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 432 ‎3 601 M30 462 ‎3 601 M30 473 ‎3 601 M30 443 ‎3 601 M30 4B3 | Зважайте на розміри пиляльного полотна. Діаметр отвору повинен пасувати до шпинделя без проміжку. Якщо потрібно скористатися перехідником, слідкуйте за тим, щоб розміри перехідника відповідали товщині полотна пиляльного диска і діаметру отвору пиляльного полотна, а також діаметру шпинделя. Якщо можливо, використовуйте перехідник, який постачається разом з пиляльним полотном. Діаметр пиляльного полотна має відповідати даним на символі.
| a Максимальний дозволений діаметр пиляльного диска складає 254 мм. b Товщина розпірного клина складає 2,3 мм. c Напрямок різання зубів (напрямок стрілки на пиляльному диску) повинен співпадати з напрямком стрілки на розпірному клині. d Коли будете міняти пиляльний диск, слідкуйте за тим, щоб ширина пропилу була не меншою за 2,4 мм, а товщина центральної частини пиляльного диска не більшою за 2,2 мм. Інакше існує небезпека застрягання розпірного клина у заготовці.
| Товщина розпірного клина складає 2,3 мм. Максимально допустима висота заготовки складає 79 мм.
| Показує напрям обертання кривошипної рукоятки для опускання (транспортне положення) і піднімання (робоче положення) пиляльного полотна.
| Показує положення фіксуючого важеля при стопорінні пиляльного полотна і при настроюванні вертикального кута розпилювання (пиляльне полотно можна повертати).
| Напрямок обертання гвинта з накатаною головкою для фіксації/послаблення кутового упора на пересувному столі.
| За потреби змащуйте електроінструмент мастилом у зазначених місцях.
| Електроінструменти з класом ізоляції II мають посилену або подвійну ізоляцію.
| За допомогою позначки CE виробник підтверджує, що електроінструмент відповідає чинним приписам EU.