# Транспортне і робоче положення пиляльного диска

## Положення для транспортування

- Зніміть захисний кожух (6), зніміть вкладиш (32) і встановіть розпірний клин (7) у найнижче положення. Знову вставте вкладиш (32).
- Поверніть кривошипну рукоятку (20) проти стрілки годинника, щоб зуби пиляльного диска (33) знаходилися нижче поверхні стола (17).
- Посуньте поширювач стола (11) всередину до самого упору.
  Притисніть затискну рукоятку (18) донизу. Тепер поширювач стола зафіксований.

## Робоче положення

- Розташуйте розпірний клин (7) у найвищому положенні точно над по центру пиляльного диска, вставте вкладиш (32) і монтуйте захисний кожух (6).
- Повертайте кривошипну рукоятку (20) за стрілкою годинника, поки верхні зуби пиляльного диска (33) не опиняться у прибл. 3−6 мм над заготовкою.