# Thông số kỹ thuật

Cưa Bàn |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Mã số máy |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Công suất vào danh định | W | 2000 | 2000 | 1650
Điện thế danh định | V | 220–240 | 230 | 110
Chu kỳ | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Tốc độ không tải | min-1 | 4200 | 4200 | 4200
Làm giảm cường độ dòng điện khi khởi động |  | ● | ● | ●
Hãm trớn quay |  | ● | ● | ●
Ngăn Chống Sự Quá Tải |  | ● | ● | ●
Trọng lượng theo EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Cấp độ bảo vệ |  | / II | / II | / II
Kích thước (bao gồm dụng cụ phụ trợ có thể tháo)
Chiều rộng x chiều sâu x chiều cao | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Kích thước lưỡi cưa phù hợp
Đường kính lưỡi cưa | mm | 254 | 254 | 254
Độ dày lưỡi | mm | <2,2 | <2,2 | <2,2
Độ dày răng cưa/phân bổ, tối thiểu | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Lỗ lắp lưỡi cắt | mm | 30 | 30 | 30

Cưa Bàn |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Mã số máy |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Công suất vào danh định | W | 2000 | 2000
Điện thế danh định | V | 220–240 | 220
Chu kỳ | Hz | 50–60 | 60
Tốc độ không tải | min-1 | 4200 | 4200
Làm giảm cường độ dòng điện khi khởi động |  | ● | ●
Hãm trớn quay |  | ● | ●
Ngăn Chống Sự Quá Tải |  | ● | ●
Trọng lượng theo EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0
Cấp độ bảo vệ |  | / II | / II
Kích thước (bao gồm dụng cụ phụ trợ có thể tháo)
Chiều rộng x chiều sâu x chiều cao | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Kích thước lưỡi cưa phù hợp
Đường kính lưỡi cưa | mm | 254 | 254
Độ dày lưỡi | mm | <2,2 | <2,2
Độ dày răng cưa/phân bổ, tối thiểu | mm | > 2,4 | > 2,4
Lỗ lắp lưỡi cắt | mm | 25,4 | 25,4

Kích thước phôi gia công tối đa: xem Kích thước phôi gia công tối đa

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.