# Технічні характеристики

Настільна дискова пила |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Номінальна споживана потужність | Вт | 2 000 | 2 000 | 1 650
Номінальна напруга | В | 220–240 | 230 | 110
Частота | Гц | 50–60 | 50–60 | 50–60
Частота обертання холостого ходу | об/хв | 4 200 | 4 200 | 4 200
Обмеження пускового струму |  | ● | ● | ●
Гальмо інерційного вибігу |  | ● | ● | ●
Захист від перевантаження |  | ● | ● | ●
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 35,0 | 35,0 | 35,0
Клас захисту |  | / II | / II | / II
Розміри (включаючи знімні деталі інструмента)
Ширина x глибина x висота | мм | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Розміри придатних пиляльних полотен
Діаметр пиляльного полотна | мм | 254 | 254 | 254
Товщина центрального полотна | мм | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Мін. товщина/розвід зубців | мм | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Діаметр отвору | мм | 30 | 30 | 30

Настільна дискова пила |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Номінальна споживана потужність | Вт | 2 000 | 2 000
Номінальна напруга | В | 220–240 | 220
Частота | Гц | 50–60 | 60
Частота обертання холостого ходу | об/хв | 4 200 | 4 200
Обмеження пускового струму |  | ● | ●
Гальмо інерційного вибігу |  | ● | ●
Захист від перевантаження |  | ● | ●
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 35,0 | 35,0
Клас захисту |  | / II | / II
Розміри (включаючи знімні деталі інструмента)
Ширина x глибина x висота | мм | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Розміри придатних пиляльних полотен
Діаметр пиляльного полотна | мм | 254 | 254
Товщина центрального полотна | мм | < 2,2 | < 2,2
Мін. товщина/розвід зубців | мм | > 2,4 | > 2,4
Діаметр отвору | мм | 25,4 | 25,4

Максимальні розміри заготовки: див. Максимальні розміри оброблюваної заготовки

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.