# وضع النقل ووضع العمل لشفرة المنشار

## وضع النقل

- أخرج غطاء الحماية (6) وقم بإزالة وليجة المنضدة (32) وضع إسفين الشق (7) في أدنى وضع. قم بتركيب وليجة المنضدة (32) مرة أخرى.
- أدر ذراع التدوير (20) في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن توجد أسنان شفرة المنشار (33) أسفل قاعدة المنشار (17).
- حرك تعريض قاعدة المنشار (11) نحو الداخل بشكل كامل.
  اضغط مقبض الشد (18) إلى أسفل. يكون قد تم تثبيت امتداد قاعدة المنشار بذلك.

## وضع العمل

- ضع إسفين الشق (7) في أعلى وضع فوق منتصف شفرة المنشار تماما، وقم بتركيب وليجة المنضدة (32) وغطاء الحماية (6).
- أدر ذراع التدوير (20) في اتجاه عقارب الساعة إلى أن تصبح السنون العلوية لشفرة المنشار (33) فوق قطعة الشغل بمسافة 3 − 6 مم تقريبا.