# Posizione di trasporto e di lavoro della lama

## Posizione per il trasporto

- Rimuovere la copertura di protezione (6), rimuovere l’inserto banco (32) e collocare il cuneo divisore (7) nella posizione inferiore. Montare nuovamente l’inserto banco (32).
- Ruotare la manovella (20) in senso antiorario finché i denti della lama (33) non si vengono a trovare al di sotto del banco sega (17).
- Spingere la prolunga del banco sega (11) completamente all’interno.
  Spingere l’impugnatura di serraggio (18) verso il basso. In questo modo la prolunga del banco sega viene fissata.

## Posizione di lavoro

- Portare il cuneo divisore (7) nella posizione superiore, esattamente sopra il centro della lama, inserire l’inserto banco (32) e montare la copertura di protezione (6).
- Girare la manovella (20) in senso orario finché i denti superiori della lama (33) non si vengono a trovare a circa 3 − 6 mm sopra il pezzo in lavorazione.