# Memeriksa dan mengatur pengaturan dasar

Untuk menjamin pemotongan yang tepat, penyetelan dasar perkakas listrik harus diperiksa setelah perkakas listrik digunakan secara intensif dan jika perlu lakukan pengaturan.
Untuk melakukannya, diperlukan pengalaman dan perkakas khusus yang sesuai.

Pusat layanan pelanggan Bosch akan melakukan pekerjaan ini dengan cepat dan baik.

##

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Atur sudut potong vertikal mata gergaji pada sudut 0°.
- Lepas tutup pelindung (6).

### Memeriksa (lihat gambar M1)

- Atur mistar pengukur sudut pada 90° dan letakkan di atas meja potong (17).

Kaki pengukur sudut harus sejajar dengan mata gergaji (33).

### Mengatur (lihat gambar M2)

- Kendurkan sekrup (71). Dengan demikian, pembatas 0° (28) dapat digerakkan.
- Kendurkan tuas pengunci (26).
- Dorong alat putar tangan (19) ke pembatas 0° hingga kaki pengukur sudut sejajar dengan mata gergaji.
- Tahan alat putar tangan pada posisi ini dan kencangkan kembali tuas pengunci (26).
- Kencangkan kembali sekrup (71).

Setelah dilakukan pengaturan, jika indikator sudut (64) tidak berada dalam satu garis dengan tanda 0° pada skala (27), kendurkan sekrup (72) dengan obeng kembang dan arahkan indikator sudut ke sepanjang tanda 0°.

Ulangi langkah kerja di atas untuk sudut potong vertikal 45° (Mengendurkan sekrup (73); Menggeser pembatas 45° (25)). Indikator sudut (64) tidak boleh disetel kembali.

##

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Lepas tutup pelindung (6).

### Memeriksa

- Gunakan pensil untuk menandai gigi gergaji kiri pertama yang terlihat di belakang di atas sisipan meja.
- Atur pengukur sudut sebesar 90° dan letakkan ke tepi alur pemandu (9).
- Geser kaki pengukur sudut hingga menyentuh gigi gergaji yang ditandai dan bacalah jarak antara mata gergaji ke alur pemandu.
- Putar mata gergaji hingga gigi yang ditandai berada di depan di atas sisipan meja.
- Geser mistar pengukur sudut sepanjang alur pemandu sampai gigi mata gergaji yang diberi tanda.
- Ukur kembali jarak antara mata gergaji dan alur pemandu.

Kedua jarak yang diukur harus sama.

### Mengatur

- Kendurkan sekrup kepala heksagonal (74) di depan di bawah meja potong dan sekrup kepala heksagonal (75) di belakang di bawah meja potong menggunakan kunci L yang tersedia (37).
- Gerakkan mata gergaji dengan hati-hati hingga mata gergaji sejajar dengan alur pemandu (9).
- Kencangkan kembali semua sekrup (74) dan (75).

##

- Atur posisi mistar sejajar di sisi kanan dari mata gergaji.
  Geser mistar sejajar hingga penanda pada kaca pembesar (68) menunjukkan skala bawah 33 cm.
  Untuk mengencangkan, tekan kembali kenop pengencang (51) ke bawah.
- Tarik kenop pengencang (18) ke atas sepenuhnya lalu tarik pelebaran meja potong (11) ke luar hingga maksimal.

### Memeriksa

Skala atas (1) pada penunjuk jarak (69) harus menampilkan nilai yang sama dengan penanda pada kaca pembesar (68) pada skala bawah (1).

### Mengatur

- Tarik ke luar pelebaran meja potong (11) hingga maksimal.
- Kendurkan sekrup (76) menggunakan obeng kembang lalu arahkan penunjuk jarak (69) ke sepanjang 33 tanda cm skala atas (1).

##

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Lepas tutup pelindung (6).
- Kendurkan kenop pengencang (51) mistar sejajar dan geser hingga menyentuh mata gergaji.

### Memeriksa

Mistar sejajar (8) harus menyentuh sepanjang mata gergaji.

### Mengatur

- Kendurkan semua sekrup kepala heksagonal (77) menggunakan kunci L yang tersedia (37).
- Gerakkan mistar sejajar (8) dengan hati-hati hingga menyentuh sepanjang mata gergaji.
- Tahan mistar sejajar pada posisi ini dan tekan kembali kenop pengencang (51) ke bawah.
- Kencangkan kembali sekrup kepala heksagonal (77).

##

Daya jepit mistar sejajar (8) dapat menurun setelah sering digunakan.

- Kencangkan sekrup pengatur (31) hingga mistar sejajar dapat dipasang kembali pada meja gergaji dengan kencang.

##

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Lepas tutup pelindung (6).
- Geser mistar sejajar (8) dari kanan hingga mistar menyentuh mata gergaji.

### Memeriksa

Penanda kaca pembesar (68) harus berada segaris dengan tanda 0 mm pada skala (1).

### Mengatur

- Kendurkan sekrup (78) dengan obeng kembang dan arahkan penanda ke sepanjang tanda 0 mm.

##

### Memeriksa

Sisi depan sisipan meja (32) harus terpasang rata atau berada sedikit di bawah meja potong, sisi belakangnya harus terpasang rata atau berada sedikit di atas meja potong.

### Mengatur

- Lepaskan sisipan meja (32).
- Menggunakan kunci L (37), atur ketinggian keempat sekrup pengatur (79) dengan tepat.