# Simboli

Sledeći simboli mogu biti od značaja za upotrebu Vašeg električnog alata. Molimo da zapamtite simbole i njihovo značenje. Prava interpretacija simbola pomoći će Vam da bolje i sigurnije koristite električni alat.

Simboli i njihovo značenje
| Rukama ne posežite u područje testere, dok električni alat radi. Pri kontaktu sa listom testere postoji opasnost od povreda.
| Nosite zaštitne naočare.
| Nosite zaštitu za sluh. Uticaj buke može da dovede do gubitka sluha.
| Nosite zaštitnu masku za prašinu.
‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 432 ‎3 601 M30 462 ‎3 601 M30 473 ‎3 601 M30 443 ‎3 601 M30 4B3 | Obratite pažnju na dimenzije lista testere. Prečnik otvora mora bez zazora odgovarati vretenu alata. Ukoliko je neophodno korišćenje reduktora, obratite pažnju da dimenzije reduktora odgovaraju debljini osnovnog lista i prečniku otvora lista testere, kao i prečniku vretena alata. Koristite po mogućstvu reduktore koji su isporučeni zajedno sa listovima testere. Prečnik lista testere mora da odgovara podatku na simbolu.
| a Prečnik lista testere sme da iznosi maksimalno 254 mm. b Debljina rascepnog klina iznosi 2,3 mm. c Pravac presecanja zuba (smer strelice na listu testere) mora da se poklapa sa smerom strelice na rascepnom klinu. d Prilikom zamene lista testere, vodite računa o tome da širina sečenja ne sme da bude manja od 2,4 mm, dok debljina osnovnog lista ne sme da bude veća od 2,2 mm. U suprotnom, postoji opasnost da se rascepni klin zakači za radni komad.
| Debljina rascepnog klina iznosi 2,3 mm. Maksimalno moguća visina radnog komada iznosi 79 mm.
| Prikazuje smer okretanja poluge za spuštanje (transportni položaj) i podizanje (radni položaj) lista testere.
| Pokazuje položaj blokadne poluge za fiksiranje lista testere i pri podešavanju vertikalnog ugla iskošenja (list testere se može iskretati).
| Pravac okretanja nareckanog zavrtnja za fiksiranje/odvrtanje ugaonog graničnika na pokretnom stolu.
| Pri potrebi nauljite električni alat na prikazanim mestima.
| Električni alati klase zaštite II su ojačani ili su duplo izolovani.
| CE oznakom, proizvođač potvrđuje da je električni alat u skladu sa važećim EU smernicama.