# Almacenaje y transporte

## Almacenamiento de los elementos del aparato (ver figuras R1−R6)

La herramienta eléctrica le brinda la posibilidad de guardar en ella de forma segura ciertos componentes del aparato.

- Suelte el tope paralelo auxiliar (52) del tope paralelo (8).
- Inserte todos los elementos del aparato sueltos en sus depósitos de almacenamiento de la carcasa (ver la siguiente table).

Imagen | Componente del aparato | Depósito de almacenamiento
--- | --- | ---
R1 | Cubierta protectora (6) | en la ranura del soporte (22) y apretar con la palanca de sujeción (49)
R2 | Encajar el set de fijación "Tope paralelo auxiliar" (39) | en los soportes (80)
R2 | Introducir el adaptador para aspiración de polvo (41) | en las grapas retén (81)
R3 | Enganchar los discos de sierra no utilizados | en el depósito del disco de sierra (82) y fijar la cubierta (14) por encima con la tuerca de fijación (12)
R3 | Enganchar la llave anular (15) | en el depósito del disco de sierra (82) y fijar la cubierta (14) por encima con la tuerca de fijación (12)
R3 | Fijar el bastón de empuje (13) | con la tuerca de fijación (12)
R4 | Introducir la llave macho hexagonal (37) | en los soportes (83)
R4 | Insertar el tope paralelo (8) | en el depósito para tal fin (36)
R5 | Introducir el tope angular (3) | en las grapas retén (23)
R6 | Introducir el tope paralelo auxiliar (52) | en el depósito previsto para tal fin y fijar con la grapa retén (84)

## Transporte de la herramienta eléctrica

Antes de transportar la herramienta eléctrica deberá realizar los pasos siguientes:

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de transporte.
- Retire todos los accesorios que no puedan montarse de forma fija en la herramienta eléctrica.
  Procure transportar siempre las hojas de sierra que no precise en un recipiente cerrado.
- Empuje la ampliación de la mesa de corte (11) hasta el fondo y presione la palanca de enclavamiento (18) hacia abajo para fijarla.
- Empuje la prolongación de la mesa de corte (10) hacia dentro por completo y apriete los tornillos de fijación (38) en las barras de guía (24).
- Enrolle el cable de red en el portacables (42).
- Para la elevación o transporte, utilice las asas de transporte (4).

- Para transportar la herramienta eléctrica sujétela exclusivamente por los dispositivos de transporte y jamás por los dispositivos de protección.