# Serrar

##

- Ajuste a guia paralela (8) à largura de corte desejada.
- Coloque a peça sobre a mesa de serrar em frente à cobertura de proteção (6).
- Suba e desça o disco de serra através da manivela (20) para cima ou para baixo até que os dentes superiores do disco de serra (33) se encontrem a aprox. 3−6 mm por cima da peça.
- Ligue a ferramenta elétrica.
- Serrar a peça com avanço uniforme.
  Se exercer demasiada pressão, as pontas do disco de serra podem sobreaquecer e a peça pode ser danificada.
- Desligue a ferramenta elétrica e aguarde até o disco de serra estar completamente parado.

##

- Ajustar o ângulo de meia-esquadria vertical desejado do disco de serra.
  Com o disco de serra inclinado para a esquerda, a guia paralela (8) tem de estar à direita do disco de serra.
- Siga os passo de trabalho de acordo com: ver Serrar cortes a direito

##

- Ajustar o ângulo de meia-esquadria horizontal desejado na guia angular (3).
- Coloque a peça na calha perfilada (34).
  O perfil não deve encontrar-se na linha de corte. Solte neste caso a porca serrilhada (56) e desloque a calha perfilada.
- Suba e desça o disco de serra através da manivela (20) para cima ou para baixo até que os dentes superiores do disco de serra (33) se encontrem a aprox. 3−6 mm por cima da peça.
- Ligar a ferramenta elétrica.
- Com uma mão, pressione a peça contra a calha perfilada (34) e, com a outra mão, empurre a guia angular no manípulo de fixação (65) lentamente na ranhura de guia (9) para a frente.
- Desligue a ferramenta elétrica e aguarde até o disco de serra estar completamente parado.

##

- Ajustar o ângulo de meia-esquadria horizontal desejado na guia angular (3).
- A guia angular (3) tem de se poder mover livremente na ranhura de guia (9) (à esquerda ou à direita). Para tal, solte o parafuso serrilhado (54).
- Siga os passo de trabalho de acordo com: ver Serrar cortes a direito

##

- Ajustar o ângulo de meia-esquadria horizontal desejado na guia angular (3).
- Puxe o punho de aperto (29) para o carro deslizante totalmente para cima e puxe o carro deslizante (2) para a frente.
- Coloque a peça sobre a mesa de serrar em frente à cobertura de proteção (6).
- Posicione a guia angular (3) à frente da peça na ranhura de guia esquerda (9). Bloqueie esta posição, apertando o parafuso serrilhado (54).
- Siga os passo de trabalho de acordo com: ver Serrar cortes a direito