# Ilustrasi komponen

Penomoran ilustrasi komponen mengacu pada gambar perkakas listrik pada halaman grafis.

(1) | Skala untuk jarak mata gergaji ke mistar sejajar
(2) | Meja geser
(3) | Mistar sudut
(4) | Gagang angkat
(5) | Label untuk menandai garis pemotongan
(6) | Tutup pelindung
(7) | Pemegang pelindung atas (riving knife)
(8) | Mistar sejajar
(9) | Alur pemandu untuk mistar sudut
(10) | Ekstensi meja potong
(11) | Pelebaran meja potong
(12) | Mur pengencangan untuk penutup tempat penyimpanan mata gergaji dan untuk menggantung tuas pendorong
(13) | Tuas pendorong
(14) | Penutup tempat penyimpanan mata gergaji
(15) | Kunci ring (24 mm; 23 mm)
(16) | Lubang untuk pemasangan
(17) | Meja potong
(18) | Kenop pengencang untuk pelebaran meja potong
(19) | Alat putar tangan
(20) | Engkol untuk mengangkat dan menurunkan mata gergaji
(21) | Klep pengaman pada switch on/off
(22) | Penahan untuk menyimpan tutup pelindung
(23) | Klip penahan untuk menyimpan mistar sudut
(24) | Batang pemandu ekstensi meja potong
(25) | Batas sudut potong 45° (vertikal)
(26) | Tuas pengunci untuk mengatur sudut potong vertikal
(27) | Skala untuk sudut potong (vertikal)
(28) | Batas sudut potong 0° (vertikal)
(29) | Kenop pengencang untuk meja geser
(30) | Alur pemandu V pada meja potong untuk mistar sejajar
(31) | Sekrup penyetel untuk kekuatan penjepitan mistar sejajar
(32) | Sisipan meja
(33) | Mata gergaji
(34) | Rel profil
(35) | Alur pemandu untuk mistar sejajar
(36) | Tempat penyimpanan mistar sejajar
(37) | Kunci L (5 mm)
(38) | Sekrup pengunci ekstensi meja potong
(39) | Set pengencangan "Mistar sejajar tambahan“
(40) | Ejektor serbuk
(41) | Adaptor pengisap
(42) | Penahan kabel
(43) | Set pengencangan "Ekstensi meja potong"
(44) | Pemandu V mistar sejajar
(45) | Pelat dasar
(46) | Tuas penjepit untuk pemegang pelindung atas
(47) | Pin posisi untuk pemegang pelindung atas
(48) | Lekukan pada sisipan meja
(49) | Tuas penjepit pada tutup pelindung
(50) | Baut pemandu tutup pelindung
(51) | Kenop pengencang mistar sejajar
(52) | Mistar sejajar tambahan
(53) | Rel pemandu mistar sudut
(54) | Sekrup bergerigi untuk mengencangkan/mengendurkan mistar sudut
(55) | Set pengencangan "Rel profil"
(56) | Mur bergerigi untuk rel profil
(57) | Penutup mata gergaji bawah
(58) | Sekrup pengencang penutup mata gergaji bawah
(59) | Mur penjepit
(60) | Tuas pengunci poros
(61) | Flensa penjepit
(62) | Flensa dudukan
(63) | Poros perkakas
(64) | Indikator sudut (vertikal)
(65) | Kenop pengunci untuk menyetel sudut potong lainnya (horizontal)
(66) | Indikator sudut (horizontal) pada mistar sudut
(67) | Pelat penyesuaian
(68) | Kaca pembesar
(69) | Penunjuk jarak meja potong
(70) | Tombol on
(71) | Baut berkepala silang untuk mengatur batas henti 0°
(72) | Baut untuk indikator sudut (vertikal)
(73) | Baut berkepala silang untuk mengatur batas henti 45°
(74) | Sekrup kepala heksagonal (5 mm) depan untuk mengatur kesejajaran mata gergaji
(75) | Sekrup kepala heksagonal (5 mm) belakang untuk mengatur kesejajaran mata gergaji
(76) | Baut untuk penunjuk jarak meja potong
(77) | Sekrup kepala heksagonal (5 mm) untuk mengatur kesejajaran mistar sejajar
(78) | Baut untuk penunjuk jarak mistar sejajar
(79) | Sekrup penyetel untuk sisipan meja
(80) | Penahan untuk menyimpan set pengencangan "Mistar sejajar tambahan"
(81) | Klip penahan untuk menyimpan adaptor pengisapan
(82) | Tempat penyimpanan mata gergaji
(83) | Penahan untuk menyimpan kunci L
(84) | Klip penahan untuk menyimpan mistar sejajar tambahan