# Pengoperasian

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

Posisi pengangkutan dan posisi pengoperasian mata gergaji
Memperbesar meja potong
Mengatur sudut potong vertikal dan horizontal
Mengatur mistar sejajar
Mengatur mistar sejajar tambahan
Mengatur pemegang pelindung atas (riving knife)
Pengoperasian pertama kali
Petunjuk pengoperasian
Menggergaji
Memeriksa dan mengatur pengaturan dasar
Penyimpanan dan pengangkutan