# Tehnički podaci

Stona kružna testera |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Nominalna ulazna snaga | W | 2000 | 2000 | 1650
Nominalni napon | V | 220–240 | 230 | 110
Frekvencija | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Broj obrtaja u praznom hodu | min–1 | 4200 | 4200 | 4200
Graničnik struje pri pokretanju |  | ● | ● | ●
Inerciona kočnica |  | ● | ● | ●
Zaštita od preopterećenja |  | ● | ● | ●
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Klasa zaštite |  | / II | / II | / II
Dimenzije (uključujući odvojive elemente uređaja)
Širina x dubina x visina | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Dimenzije za kompatibilne listove testere
Prečnik lista testere | mm | 254 | 254 | 254
Debljina osnovnog lista | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. debljina/razmetanje zubaca | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Prečnik otvora | mm | 30 | 30 | 30

Stona kružna testera |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Nominalna ulazna snaga | W | 2000 | 2000
Nominalni napon | V | 220–240 | 220
Frekvencija | Hz | 50–60 | 60
Broj obrtaja u praznom hodu | min–1 | 4200 | 4200
Graničnik struje pri pokretanju |  | ● | ●
Inerciona kočnica |  | ● | ●
Zaštita od preopterećenja |  | ● | ●
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0
Klasa zaštite |  | / II | / II
Dimenzije (uključujući odvojive elemente uređaja)
Širina x dubina x visina | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Dimenzije za kompatibilne listove testere
Prečnik lista testere | mm | 254 | 254
Debljina osnovnog lista | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. debljina/razmetanje zubaca | mm | > 2,4 | > 2,4
Prečnik otvora | mm | 25,4 | 25,4

Maksimalne dimenzije radnog komada: videti Maksimalne dimenzije radnog komada

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.