# Các bộ phận được minh họa

Việc đánh số các thành phần đã minh họa liên quan đến mô tả dụng cụ điện trên trang hình ảnh.

(1) | Thước đo khoảng cách lưỡi cưa đến thanh cữ
(2) | Các bàn trượt
(3) | Cỡ chặn góc
(4) | Tay Xách
(5) | Nhãn dán để đánh dấu đường cắt
(6) | Nắp bảo vệ
(7) | Dao tách lớp
(8) | Thanh cữ
(9) | Rãnh dẫn hướng cữ chỉnh đặt góc
(10) | Bàn Cưa mở rộng
(11) | Phần mở rộng bàn cưa
(12) | Đai ốc khóa cho nắp che của kho chứa lưỡi cưa và để gắn cần đẩy
(13) | Cần đẩy
(14) | Nắp che của kho chứa lưỡi cưa
(15) | Chìa vặn vòng (24 mm; 23 mm)
(16) | Lỗ lắp bắt
(17) | Bàn cưa
(18) | Quai kẹp cho phần mở rộng bàn cưa
(19) | Tay quay
(20) | Cần quay để hạ và nâng lưỡi cưa
(21) | Nắp an toàn của công tắc Tắt/Mở
(22) | Giá đỡ bảo quản nắp bảo vệ
(23) | Bộ phận gá giữ để bảo quản cữ chặn góc
(24) | Thanh dẫn hướng của bàn cưa mở rộng
(25) | Cữ chặn cho góc xiên 45° (đứng)
(26) | Cần khóa điều chỉnh góc xiên
(27) | Thước đo góc xiên (đứng)
(28) | Cữ chặn cho góc xiên 0° (đứng)
(29) | Quai kẹp của các bàn trượt
(30) | Rãnh dẫn hướng V trên bàn cưa của thanh cữ
(31) | Vít điều chỉnh cho lực kẹp của thanh cữ
(32) | Chi tiết gài bàn
(33) | Lưỡi cưa
(34) | Thanh biên dạng
(35) | Rãnh dẫn hướng thanh cữ
(36) | Kho chứa của thanh cữ
(37) | Chìa vặn lục giác (5 mm)
(38) | Vít khóa của bàn cưa mở rộng
(39) | Bộ vít định vị „Thanh cữ phụ“
(40) | Vít khóa cầu thanh
(41) | Cút nối ống hút
(42) | Phần cuốn cáp
(43) | Bộ vít định vị „Bàn Cưa mở rộng“
(44) | Đường dẫn chữ V của dưỡng cặp cạnh
(45) | Tấm lát nền
(46) | Cần kẹp của dao tách lớp
(47) | Chốt định vị của dao tách lớp
(48) | Các khe hở của chi tiết gài bàn
(49) | Cần kẹp của nắp bảo vệ
(50) | Bu lông dẫn hướng của nắp bảo vệ
(51) | Quai kẹp cố định dưỡng cặp cạnh
(52) | Dưỡng cặp cạnh phụ
(53) | Thanh dẫn hướng cữ chỉnh đặt góc
(54) | Vít đầu có khía để cố định cữ chặn góc
(55) | Bộ vít định vị „Thanh biên dạng“
(56) | Đai ốc vân khía thanh biên dạng
(57) | Tấm che lưỡi cưa bên dưới
(58) | Vít cố định của tấm che lưỡi cưa bên dưới
(59) | Đai ốc chặn
(60) | Cần khóa trục
(61) | Bích kẹp
(62) | Mặt bích tiếp nhận
(63) | Trục máy
(64) | Vạch chỉ độ góc (đứng)
(65) | Núm khóa dành cho các góc vát khác nhau (ngang)
(66) | Bộ chỉ báo góc (theo chiều ngang) trên cữ chặn góc
(67) | Tấm tôn điều chỉnh
(68) | Thấu kính
(69) | Kim chỉ khoảng hở bàn cưa
(70) | Nút bật
(71) | Vít bốn cạnh để điều chỉnh cữ chặn 0°
(72) | Vít bắt vạch chỉ độ góc (đứng)
(73) | Vít bốn cạnh để điều chỉnh cữ chặn 45°
(74) | Các vít lục giác chìm (5 mm) phía trước để điều chỉnh sự song song của lưỡi cưa
(75) | Các vít lục giác chìm (5 mm) phía sau để điều chỉnh sự song song của lưỡi cưa
(76) | Vít bắt kim chỉ khoảng hở của bàn cưa
(77) | Các vít lục giác chìm (5 mm) để điều chỉnh sự song song của thanh cữ
(78) | Vít bắt kim chỉ khoảng hở của dưỡng cặp cạnh
(79) | Các vít điều chỉnh của chi tiết gài bàn
(80) | Giá đỡ để bảo quản bộ vít định vị „Thanh cữ phụ“
(81) | Bộ phận gá giữ để bảo quản bộ thích ứng hút
(82) | Kho chứa lưỡi cưa
(83) | Giá đỡ để bảo quản chìa vặn lục giác
(84) | Bộ phận gá giữ để bảo quản thanh cữ bổ sung