# Simboli

I seguenti simboli possono essere molto importanti per l’utilizzo dell’elettroutensile in dotazione. È importante imprimersi bene nella mente i simboli ed il rispettivo significato. Un’interpretazione corretta dei simboli contribuisce ad utilizzare meglio ed in modo più sicuro l’elettroutensile.

Simboli e relativi significati
| Non avvicinare le mani alla zona di taglio quando l’elettroutensile è in funzione. In caso di contatto con la lama, vi è rischio di lesioni.
| Indossare occhiali protettivi.
| Indossare protezioni per l’udito. L’effetto del rumore può provocare la perdita dell’udito.
| Indossare una mascherina antipolvere.
‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 432 ‎3 601 M30 462 ‎3 601 M30 473 ‎3 601 M30 443 ‎3 601 M30 4B3 | Tenere in considerazione le dimensioni della lama. Il diametro del foro deve combaciare perfettamente con l’alberino portautensile e deve essere senza gioco. Se è necessario utilizzare riduzioni, accertarsi che le dimensioni della riduzione siano adatte allo spessore del corpo lama, al diametro del foro della lama e al diametro dell’alberino portautensile. Utilizzare possibilmente le riduzioni fornite in dotazione con la lama. Il diametro della lama deve corrispondere al dato riportato sul simbolo.
| a Il Diametro lama non dovrà superare i 254 mm. b Lo spessore del cuneo divisore è di 2,3 mm. c La direzione di taglio dei denti (direzione della freccia sulla lama) dovrà corrispondere ala direzione della freccia sul cuneo divisore. d Nel sostituire la lama, accertarsi che la larghezza di taglio non sia inferiore a 2,4 mm e che lo spessore del corpo lama non sia superiore a 2,2 mm. In caso contrario, vi è rischio che il cuneo divisore si inceppi nel pezzo in lavorazione.
| Lo spessore del cuneo divisore è di 2,3 mm. L’altezza massima possibile del pezzo in lavorazione è di 79 mm.
| Indica il senso di rotazione della manovella di abbassamento (posizione di trasporto) e sollevamento (posizione di lavoro) della lama.
| Indica la posizione della leva di bloccaggio della lama e in caso di regolazione dell’angolo obliquo verticale (lama orientabile).
| Senso di rotazione della vite zigrinata per fissaggio/allentamento della guida angolare sul banco scorrevole.
| In caso di necessità, oliare l’elettroutensile sui punti indicati.
| Gli elettroutensili con classe di protezione II sono dotati di isolamento rinforzato, oppure doppio.
| Con il contrassegno CE, il produttore conferma che l’elettroutensile sia conforme alle Direttive UE in vigore.