# تكبير قاعدة المنشار

يجب أن تسند قطع الشغل الطويلة والثقيلة من طرف نهايتها السائبة أو أن تضع شيئا ما تحتها.

##

يتيح تعريض قاعدة المنشار (11) تعريض قاعدة النشر (17) إلى اليمين.

- اجذب مقبض الشد (18) إلى أعلى تماما لإطالة قاعدة المنشار.
- قم بسحب امتداد قاعدة المنشار (11) إلى الخارج لحين الوصل للطول المرغوب.
- اضغط مقبض الشد (18) إلى أسفل. يكون قد تم تثبيت امتداد قاعدة المنشار بذلك.

##

يتيح امتداد قاعدة المنشار (10) تمديد قاعدة المنشار (17) إلى الخلف.

- قم بفك لولب التثبيت (38) الموجود على القضيب الدليلي الأيسر.
- قم بسحب امتداد قاعدة المنشار (10) إلى الخارج لحين الوصل للطول المرغوب.
- لتثبيت الوضع أحكم شد لولب التثبيت (38).

مع قطع الشغل الثقيلة يجب عند اللزوم سند امتداد قاعدة المنشار.

##

تسمح زلاقة الدفع (2) بنشر قطع الشغل إلی حد عرض أقصاه 350 مم.
وبنفس الوقت يتم التوصل إلی دقة عالية عند النشر بالاتصال مع المصد الزاوي (3) انظر نشر زوايا الشطب المائل الأفقية مع الاستعانة بزلاقة الدفع.

- اجذب مقبض الشد (29) الخاص بزلاقة الدفع نحو الأعلی بشكل كامل.
  وبذلك يمكن تحريك زلاقة الدفع إلى الأمام والخلف حتى النهاية.