# Sandėliavimas ir transportavimas

## Prietaiso elementų laikymas (žr. R1 − R6 pav.)

Yra galimybė kai kuriuos prietaiso elementus laikyti saugiai pritvirtintus prie elektrinio įrankio.

- Papildomą lygiagrečiąją atramą (52) nuimkite nuo lygiagrečiosios atramos (8).
- Visas nuimtas prietaiso dalis įstatykite į jų dėtuves ant korpuso (žr. žemiau pateiktą lentelę).

Pav. | Prietaiso elementas | Dėtuvė
--- | --- | ---
R1 | Apsauginis skydas (6) | Įstatykite į laikiklyje (22) esančias išėmas ir užveržkite prispaudžiamąja svirtele (49)
R2 | Tvirtinimo rinkinys „Papildoma lygiagrečioji atrama“ (39) | Įspauskite į laikiklius (80)
R2 | Nusiurbimo adapteris (41) | Įstumkite į laikančiuosius spaustuvus (81)
R3 | Nenaudojami pjūklo diskai | Įdėkite į pjūklo diskų dėtuvę (82) ir tvirtinamuoju varžtu (14) virš jos užfiksuokite gaubtą (12)
R3 | Kilpinis raktas (15) | Įdėkite į pjūklo diskų dėtuvę (82) ir tvirtinamuoju varžtu (14) virš jos užfiksuokite gaubtą (12)
R3 | Stumiamasis strypelis (13) | Užfiksuokite tvirtinamąja veržle (12)
R4 | Šešiabriaunis raktas (37) | Įstumkite į laikiklius (83)
R4 | Lygiagrečioji atrama (8) | Įstatykite į lygiagrečiosios atramos dėtuvę (36)
R5 | Kampinė atrama (3) | Įstumkite į laikančiuosius spaustuvus (23)
R6 | Papildoma lygiagrečioji atrama (52) | Įstatykite į papildomos lygiagrečiosios atramos dėtuvę ir užfiksuokite laikančiuoju spaustuvu (84)

## Elektrinio įrankio nešimas

Prieš transportuodami elektrinį prietaisą atlikite šiuos veiksmus:

- Nustatykite elektrinį įrankį į transportavimo padėtį.
- Nuimkite visą papildomą įrangą, kurios negalite tvirtai primontuoti prie elektrinio prietaiso.
  Jei yra galimybė, nenaudojamus pjūklo diskus transportuokite uždaroje talpykloje.
- Stalo platinamąją dalį (11) visiškai įstumkite į vidų ir, kad užfiksuotumėte, paskauskite žemyn fiksuojamąją rankenėlę (18).
- Pjovimo stalo ilginamąją dalį (10) visiškai įstumkite į vidų ir tvirtai užveržkite fiksuojamuosius varžtus (38) ant kreipiamųjų strypų (24).
- Maitinimo laidą susukite ant laido laikiklio (42).
- Prietaisą kelkite ir transportuokite laikydami už rankenų (4).

- Elektriniam prietaisui transportuoti naudokite tik transportavimo įtaisus ir niekada nenaudokite apsauginių įtaisų.