# 調整垂直與水平斜鋸角

為確保精準鋸切，頻繁使用之後必須檢查電動工具的基本設定，必要時須適度調整。

## 調整垂直斜鋸角（鋸片）（請參考圖 D）

垂直斜鋸角的調整範圍在 -1° 至 47° 之間。

- 逆時針旋轉制動桿 (26)，以便將它鬆開。

提示：當制動桿完全鬆開的那一刻，鋸片會因為地心引力而傾斜約 30° 左右。

- 沿著連桿拉起或按壓手轉輪 (19)，直到角度指針 (64) 指在所需的垂直斜鋸角上。
- 讓手轉輪保持在這個位置上，然後將制動桿 (26) 重新旋緊。

為能快速準確地調整至垂直方向基本角度 0° 和 45°，出貨時已裝上調好的擋塊（(28)、(25)）。

## 調整水平斜鋸角（角度擋塊）（請參考圖 E）

提示：如欲進行漸縮鋸切（長楔塊），請使用相關裝置。

水平斜鋸角的調整範圍在 60°（左側）與 60°（右側）之間。

- 鎖定旋鈕 (65) 若已鎖上，請將它鬆開。
- 轉動角度擋塊，直到角度指針 (66) 指在所需的水平斜鋸角上。
- 將鎖定旋鈕 (65) 重新鎖緊。

為了能夠快速且精准地設定經常使用的水平斜鋸角，角度擋塊 (3) 上在 45° 及 0° 這兩個角度位置上設有止動螺栓（左側及右側）。

- 鎖定旋鈕 (65) 若已鎖上，請將它鬆開。
- 請將調校板 (67) 向外翻。
- 旋轉角度擋塊，使所需之止動螺栓的螺紋孔位於調校板右側。
- 將調校板 (67) 往內翻折並旋轉角度擋塊，使止動螺栓的螺紋孔貼靠在調校板上。
- 將鎖定旋鈕 (65) 重新鎖緊。