# 维护和清洁

- 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

- 电动工具和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。

如果必须更换连接线，务必把这项工作交给Bosch或者经授权的Bosch电动工具顾客服务执行，以避免危害机器的安全性能。

##

每次工作结束后，使用压缩空气或毛刷清除机器上的灰尘和锯屑。

##

润滑剂：
发动机油SAE 10/SAE 20

- 必要时润滑电动工具，请在指示的位置添加润滑油（参见插图S）。

经过授权的博世客户服务中心，能够既快速又可靠地执行上述工作。

- 必须根据环保单位的规定处理不用的润滑油和清洁剂。务必要遵守法律的规定。

##

制造商提供的方法：

- 缓速起动
- 提供特别为了降低噪音而研发的锯片

操作者自己能做的措施：

- 将机器安装在稳固的工作面上，可以降低震动
- 使用具备了降低噪音功能的锯片
- 定期清洁锯片和电动工具