# Ställ in vertikal och horisontell geringsvinkel

För att kunna garantera exakta snitt måste efter intensiv användning elverktygets grundinställningar kontrolleras och eventuellt justeras.

## Ställa in vertikal geringsvinkel (sågblad) (se bild D)

Den vertikala geringsvinkeln kan ställas in inom ett område på -1° till 47°.

- Lossa arreteringsspaken (26) motsols.

Observera: om arreteringsspaken lossas helt tippar sågbladet till ett läge som motsvarar 30° på grund av tyngdkraften.

- Dra eller tryck handreglaget (19) längs kulissen tills vinkelindikatorn (64) visar önskad vertikal geringsvinkel.
- Håll reglaget i detta läge och dra åt arreteringsspaken (26) igen.

För snabb och precis inställning av den vertikala standardvinkeln 0° och 45° finns fabriksinställda anslag ((28), (25)).

## Ställa in horisontell geringsvinkel (vinkelanslag) (se bild E)

Observera: för att göra föryngringssnitt (långa kilar) använder du lämpliga anordningar.

Den horisontella geringsvinkeln kan ställas in inom ett område på 60° (vänster sida) till 60° (höger sida).

- Lossa låsknappen (65), om den är åtdragen.
- Vrid vinkelanslaget tills vinkelindikatorn (66) visar önskad horisontal geringsvinkel.
- Dra åt låsknappen (65) igen.

För snabb och exakt inställning av ofta använda horisontella geringsvinklar finns anslagsskruvar på vinkelanslaget (3) för vinklarna 45° (vänster och höger sida) och 0°.

- Lossa låsknappen (65), om den är åtdragen.
- Fäll ut ställplåten (67).
- Vrid vinkelanslaget så att gängan på önskad anslagsskruv befinner sig till höger om ställplåten.
- Fäll ställplåten (67) inåt och vrid vinkelanslaget tills anslagsskruvens gänga ligger an mot ställplåten.
- Dra åt låsknappen (65) igen.