# Cięcie

##

- Ustawić prowadnicę równoległą (8) na żądaną szerokość cięcia.
- Położyć obrabiany element na stole pilarskim przed pokrywą ochronną (6).
- Podnieść lub opuścić tarczę za pomocą korby (20) tak, aby górne zęby tarczy (33) znajdowały się ok. 3−6 mm nad obrabianym elementem.
- Włączyć elektronarzędzie.
- Przeciąć obrabiany element z równomiernym posuwem.
  W przypadku zbyt dużej siły nacisku może dojść do przegrzania zębów tarczy i uszkodzenia obrabianego elementu.
- Wyłączyć elektronarzędzie i odczekać aż do całkowitego zatrzymania się tarczy.

##

- Ustawić żądany pionowy kąt cięcia tarczy.
  W przypadku tarczy przechylonej w lewo prowadnica równoległa (8) musi się znajdować po prawej stronie tarczy.
- Postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w rozdziale: zob. Wykonywanie cięć prostych

##

- Ustawić żądany poziomy kąt cięcia na ograniczniku kątowym (3).
- Przyłożyć obrabiany element do szyny profilowanej (34).
  Profil nie może znajdować się na linii cięcia. W takim przypadku należy odkręcić nakrętkę radełkowaną (56) i przesunąć szynę profilowaną.
- Podnieść lub opuścić tarczę za pomocą korby (20) tak, aby górne zęby tarczy (33) znajdowały się ok. 3−6 mm nad obrabianym elementem.
- Włączyć elektronarzędzie.
- Jedną ręką docisnąć obrabiany element do szyny profilowanej (34), podczas gdy druga ręka wolno przesuwa do przodu prowadnicę kątową za gałkę nastawczą (65) w rowku prowadzącym (9).
- Wyłączyć elektronarzędzie i odczekać aż do całkowitego zatrzymania się tarczy.

##

- Ustawić żądany poziomy kąt cięcia na prowadnicy kątowej (3).
- Prowadnica kątowa (3) musi się móc swobodnie poruszać w (lewym lub prawym) rowku prowadzącym (9). W razie potrzeby należy odkręcić śrubę radełkowaną (54).
- Postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w rozdziale: zob. Wykonywanie cięć prostych

##

- Ustawić żądany poziomy kąt cięcia na prowadnicy kątowej (3).
- Pociągnąć uchwyt mocujący (29) prowadnicy saneczkowej całkowicie do góry i wysunąć prowadnicę saneczkową (2) do przodu.
- Położyć obrabiany element na stole pilarskim przed pokrywą ochronną (6).
- Umieścić prowadnicę kątową (3) przed obrabianym elementem w lewym rowku prowadzącym (9). Zablokować ją w tej pozycji, mocno dokręcając śrubę radełkowaną (54).
- Postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w rozdziale: zob. Wykonywanie cięć prostych