# Ustawianie pionowych i poziomych kątów cięcia

Aby zagwarantować precyzję cięć, należy po intensywnym użytkowaniu skontrolować i w razie potrzeby zmodyfikować ustawienia podstawowe elektronarzędzia.

## Ustawianie pionowych kątów cięcia (tarcza) (zob. rys. D)

Pionowy kąt cięcia można ustawić w zakresie od -1° do 47°.

- Zwolnić dźwignię blokującą (26), obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Wskazówka: Przy całkowitym zwolnieniu dźwigni tarcza przechyli się (siłą ciężkości) do pozycji, odpowiadającej mniej więcej 30°.

- Pociągnąć lub docisnąć pokrętło (19) wzdłuż jarzma, tak aby wskaźnik kąta cięcia (64) wskazywał żądany kąt cięcia.
- Przytrzymać pokrętło w tej pozycji i mocno dociągnąć dźwignię blokującą (26).

Do szybkiego i precyzyjnego ustawiania standardowych pionowych kątów cięcia 0° i 45° przewidziano fabrycznie ustawione ograniczniki ((28), (25)).

## Ustawianie poziomych kątów cięcia (prowadnica kątowa) (zob. rys. E)

Wskazówka: Do cięć w kierunku węższej części materiału (długie kliny) należy stosować specjalne akcesoria.

Poziomy kąt cięcia można ustawić w zakresie od 60° (po lewej stronie) do 60° (po prawej stronie).

- Odkręcić gałkę nastawczą (65), jeśli była dokręcona.
- Obracać prowadnicę kątową, aż wskaźnik kąta cięcia (66) pokaże żądany kąt cięcia w poziomie.
- Ponownie dokręcić gałkę nastawczą (65).

Do szybkiego i precyzyjnego ustawiania często używanych poziomych kątów cięcia na prowadnicy kątowej (3) przewidziano śruby oporowe dla kątów 45° (po lewej i po prawej stronie) oraz 0°.

- Odkręcić gałkę nastawczą (65), jeśli była dokręcona.
- Odchylić listwę nastawczą (67) na zewnątrz.
- Prowadnicę kątową obrócić w taki sposób, aby gwint żądanej śruby oporowej znajdował się z prawej strony listwy nastawczej.
- Listwę nastawczą (67) przechylić do środka i obracać prowadnicę kątową tak długo, aż gwint śruby oporowej nie będzie przylegał do listwy nastawczej.
- Ponownie dokręcić gałkę nastawczą (65).