# Stille inn vertikale og horisontale gjæringsvinkler

For å sikre presise snitt må du etter intensiv bruk kontrollere elektroverktøyets grunninnstillinger og eventuelt innstille disse.

## Stille inn vertikale gjæringsvinkler (sagblad) (se bilde D)

Den vertikale gjæringsvinkelen kan stilles inn i et område fra -1° til 47°.

- Løsne låsespaken (26) mot urviseren.

Merknad: Når låsespaken løsnes helt, vipper sagbladet til en stilling som tilsvarer ca. 30° på grunn av tyngdekraften.

- Trekk eller trykk håndhjulet (19) langs kulissen til vinkelindikatoren (64) viser ønsket gjæringsvinkel.
- Hold håndhjulet i denne stillingen, og stram låsespaken (26) igjen.

For rask og nøyaktig innstilling av de vertikale standardvinklene 0° og 45° har sagen anlegg ((28), (25)) fra fabrikken.

## Stille inn horisontale gjæringsvinkler (vinkelanlegg) (se bilde E)

Merknad: Bruk tilsvarende innretninger ved reduksjonssnitt (lange kiler).

Den horisontale gjæringsvinkelen kan stilles inn i et område fra 60° (venstre side) til 60° (høyre side).

- Løsne låseknappen (65) hvis den er strammet.
- Drei på vinkelanlegget helt til vinkelindikatoren (66) viser den ønskede horisontale gjæringsvinkelen.
- Stram låseknappen (65) igjen.

For rask og nøyaktig innstilling av horisontale gjæringsvinkler som brukes ofte er det beregnet stoppskruer for vinklene 45° (venstre og høyre side) og 0° på vinkelanlegget (3).

- Løsne låseknappen (65) hvis den er strammet.
- Fell innstillingsplaten (67) utover.
- Drei vinkelanlegget til at gjengene til den ønskede stoppskruen er til høyre for innstillingsplaten.
- Fell inn innstillingsplaten (67), og drei vinkelanlegget til gjengene på stoppskruen ligger helt inntil innstillingsplaten.
- Stram låseknappen (65) igjen.