# Perusasetusten tarkistus ja säätö

Raskaan käytön jälkeen sähkötyökalun perusasetukset täytyy tarkastaa ja tarvittaessa säätää tarkkojen sahaustulosten varmistamiseksi.
Siihen tarvitaan kokemusta ja asianmukaista erikoistyökalua.

Valtuutetut Bosch-huoltopisteet suorittavat nämä tehtävät nopeasti ja luotettavasti.

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Säädä sahanterän pystysuuntainen 0°:een jiirikulma.
- Poista suojus (6).

### Tarkistus (katso kuva M1)

- Säädä kulmatulkin asennoksi 90° ja aseta se sahapöydälle (17).

Kulmatulkin varren täytyy olla koko pituudeltaan kiinni sahanterässä (33).

### Säätäminen (katso kuva M2)

- Avaa ruuvi (71). Sen avulla voi siirtää 0°:een rajoitinta (28).
- Avaa lukitusvipu (26).
- Työnnä käsipyörä (19) 0°:een rajoitinta vasten, kunnes kulmatulkin varsi on koko pituudeltaan kiinni sahanterässä.
- Pidä käsipyörää tässä asennossa ja kiristä lukitusvipu (26).
- Kiristä ruuvi (71).

Jos kulmaosoitin (64) ei ole säädön jälkeen kohdakkain asteikon (27) 0°-merkin kanssa, avaa ruuvi (72) tavanomaisella ristipääruuvitaltalla ja kohdista kulmaosoitin 0°-merkkiin.

Toista yllä kuvatut työvaiheet vastaavasti 45°:een pystysuuntaisen jiirikulman säädössä (avaa ruuvi (73) ja siirrä 45°:een rajoitinta (25)). Kulmaosoittimen (64) asentoa ei saa tässä yhteydessä muuttaa.

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Poista suojus (6).

### Tarkistus

- Merkitse lyijykynällä ensimmäinen vasen hammas, joka näkyy takana pöydän sisäosan yläpuolella.
- Säädä kulmatulkin asennoksi 90° ja aseta se ohjausuran (9) reunaa vasten.
- Siirrä kulmatulkin vartta, kunnes se koskettaa merkittyä hammasta, ja mittaa sahanterän ja ohjausuran välinen etäisyys.
- Pyöritä sahanterää, kunnes merkitty hammas on edessä pöydän sisäosan yläpuolella.
- Siirrä kulmatulkkia pitkin ohjausuraa merkattuun sahanterän hampaaseen.
- Mittaa taas etäisyys sahanterästä ohjausuraan.

Molempien mitattujen etäisyyksien täytyy olla identtisiä.

### Säätäminen

- Avaa sahapöydän alapuolen etuosan kuusiokoloruuvit (74) ja sahapöydän alapuolen takaosan kuusiokoloruuvit (75) mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (37).
- Siirrä varovasti sahanterää, kunnes se on yhdensuuntainen ohjausuraan (9) nähden.
- Kiristä kaikki ruuvit (74) ja (75).

##

- Aseta suuntaisohjain sahanterän oikealle puolelle.
  Siirrä suuntaisohjainta, kunnes luupin (68) merkki osoittaa ala-asteikon kohtaa 33 cm.
  Lukitse painamalla kiinnityskahvaa (51) alaspäin.
- Vedä kiinnityskahvaa (18) ylöspäin ääriasentoon ja vedä sahapöydän levennysosaa (11) ulospäin ääriasentoon.

### Tarkistus

Etäisyydenosoittimen (69) näyttämän arvon yläasteikolla (1) ja luupin (68) merkinnän osoittaman arvon ala-asteikolla (1) täytyy olla identtisiä.

### Säätäminen

- Vedä sahapöydän levennysosaa (11) ulospäin ääriasentoon.
- Löysää ruuvia (76) ristipääruuvitaltalla ja kohdista etäisyydenosoitin (69) 33 cm:n merkkiin yläasteikolla (1).

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Poista suojus (6).
- Avaa suuntaisohjaimen kiristysvipu (51) ja siirrä ohjainta, kunnes se koskettaa sahanterää.

### Tarkistus

Suuntaisohjaimen (8) täytyy koskettaa sahanterää koko pituudeltaan.

### Säätäminen

- Avaa kuusiokoloruuvit (77) mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (37).
- Liikuta varovasti suuntaisohjainta (8), kunnes se koskettaa sahanterää koko pituudeltaan.
- Pidä suuntaisohjain tässä asennossa ja paina kiristysvipua (51) alaspäin.
- Kiristä kaikki kuusiokoloruuvit (77).

##

Suuntaisohjaimen (8) kiristysvoima voi vähentyä runsaan käytön myötä.

- Kiristä säätöruuvia (31), kunnes suuntaisohjaimen saa taas lukittua kunnolla sahapöytään.

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Poista suojus (6).
- Siirrä suuntaisohjainta (8) oikealta puolelta, kunnes se koskettaa sahanterää.

### Tarkistus

Luupin (68) merkinnän täytyy olla kohdakkain asteikon (1) 0 mm:n merkin kanssa.

### Säätäminen

- Avaa ruuvi (78) ristipääruuvitaltalla ja kohdista merkintä 0 mm:n merkkiin.

##

### Tarkistus

Pöydän sisäosan (32) etusivun täytyy olla sahapöydän tasalla tai vähän sen alapuolella. Takasivun täytyy olla sahapöydän tasalla tai hieman sen yläpuolella.

### Säätäminen

- Ota pöydän sisäosa (32) pois.
- Säädä kuusiokoloavaimella (37) neljä säätöruuvia (79) oikean tasoon.