# Montaggio

- Assicurarsi sempre che l’utensile non possa avviarsi involontariamente. La spina di rete non deve in alcun caso essere collegata all’alimentazione elettrica né durante le operazioni di montaggio, né nel corso di qualunque tipo di intervento sull’elettroutensile.

Dotazione
Montaggio dei singoli componenti
Aspirazione polvere/aspirazione ‌trucioli
Montaggio stazionario oppure flessibile
Sostituzione della lama