# A fűrészlap szállítási és munkavégzési helyzete

## Szállítási helyzet

- Távolítsa el a (6) védőburkolatot, távolítsa el a (32) asztalbetétet és hozza a (7) feszítőéket a legalsó helyzetbe. Tegye ismét be a (32) asztalbetétet.
- Forgassa el a (20) forgatókart az óramutató járásával ellenkező irányba, amíg a (33) fűrészlap fogai a (17) fűrészasztal alá kerülnek.
- Tolja be teljesen az (11) fűrészasztal szélességnövelő lapot.
  nyomja meg a (18) szorító fogantyú lefelé. Ezzel a fűrészasztal szélességnövelő lap rögzítésre került.

## Munkavégzési helyzet

- Állítsa be a (7) feszítőéket a legfelső helyzetben pontosan a fűrészlap közepe felett, tegye be a (32) asztalbetétet és szerelje fel a (6) védőburkolatot.
- Forgassa el a (20) forgatókart az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a (33) fűrészlap fogai kb. 3 − 6 mm-rel a munkadarab fölé kerülnek.