# Jelképes ábrák

A következő szimbólumoknak komoly jelentőségük lehet az Ön elektromos kéziszerszámának hasz‌nálata során. Jegyezze meg ezeket a szimbó‌lu‌mo‌kat és jelentésüket. A szimbólumok helyes inter‌pre‌tálása segítségére lehet az elektromos kézi‌szer‌szám jobb és biztonságosabb használatában.

Szimbólumok és magyarázatuk
| Soha ne tegye be a kezét a fűrészelési területre, amíg az elektromos kéziszerszám működésben van. A fűrészlap megérintése sérülésveszéllyel jár.
| Viseljen védőszemüveget.
| Viseljen fülvédőt. Ennek elmulasztása esetén a zaj hatása a hallóképesség elvesztéséhez vezethet.
| Viseljen porvédő álarcot.
‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 432 ‎3 601 M30 462 ‎3 601 M30 473 ‎3 601 M30 443 ‎3 601 M30 4B3 | Ügyeljen a fűrészlap méreteire. A lyuk átmérőjének játékmentesen hozzá kell illeszkednie a szerszámtengelyhez. Ha redukáló idomok alkalmazására van szükség, ügyeljen arra, hogy a redukáló idom méretei megfeleljenek a fűrészlap alapvastagságának, a fűrészlap nyílásátmérőjének és a szerszámorsó átmérőjének. Lehetőleg a fűrészlappal együtt szállított redukáló idomokat használja. A fűrészlap átmérőjének meg kell felelnie a jelen megadott értéknek.
| a A fűrészlap átmérőjének nem szabad meghaladnia a 254 mm-t. b A feszítőék vastagsága 2,3 mm. cA fogak vágási irányának (a fűrészlapon a nyíl által jelzett iránynak) egybe kell esnie a feszítőéken található nyíl által jelzett iránnyal. d A fűrészlap kicserélésekor ügyeljen arra, hogy a vágási szélesség ne legyen kisebb, mint 2,4 mm és a fűrésztelep vastagsága ne legyen nagyobb, mint 2,2 mm. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a feszítőék beékelődik a munkadarabba.
| A feszítőék vastagsága 2,3 mm. A munkadarab maximális lehetséges magassága 79 mm.
| A forgatókarnak a fűrészlap leeresztéséhez (szállítási helyzet) és felemeléséhez (munkavégzési helyzet) szükséges forgásirányát mutatja.
| A reteszelőkarnak a fűrészlap rögzítésére szolgáló és a függőleges sarkalószög (elforgatható fűrészlap) beállításához szükséges helyzetét mutatja.
| A recézettfejű csavar forgásiránya az állítható szögű ütközőnek a tolóasztalon való rögzítéséhez/a rögzítés feloldásához.
| Szükség esetén a kijelölt helyeken olajozza meg az elektromos kéziszerszámot.
| A II védettségi osztályú elektromos kéziszerszámok megerősített vagy kettős szigeteléssel vannak ellátva.
| A CE-jelöléssel a gyártó igazolja, hogy az elektromos kéziszerszám megfelel az érvényben lévő EU-irányelveknek.