# Kesme

##

- Paralellik mesnedini (8) istediğiniz kesme genişliğine ayarlayın.
- İş parçasını testere tezgahında koruyucu kapak (6) önüne koyun.
- Testere bıçağını koldan (20) testere bıçağının (33) üst dişleri iş parçasının yaklaşık 3−6 mm üzerine gelecek şekilde kaldırın veya alçaltın.
- Elektrikli el aletini çalıştırın.
- İş parçasını düzgün itme kuvveti ile testereleyin.
  Çok fazla baskı uygularsanız, testere bıçağı uçları aşırı ısınabilir ve iş parçası zarar görebilir.
- Elektrikli el aletini kapatın ve testere bıçağı tam olarak duruncaya kadar bekleyin.

##

- Testere bıçağının istenen dikey gönye açısını ayarlayın.
  Testere bıçağı sola doğru yatırıldığında, paralellik mesnedi (8) testere bıçağının sağında olmalıdır.
- Çalışma adımlarını buna göre takip edin: Bakınız Düz hatlı kesme

##

- İstenen gönye açısını yatay gönye aşısıyla açılı mesnette (3) ayarlayın.
- İş parçasını profil raya (34) yerleştirin.
  Profil kesme hattı içinde olmamalıdır. Bu gibi durumlarda tırtıllı somunu (56) gevşetin ve profil rayını kaydırın.
- Testere bıçağını koldan (20) testere bıçağının (33) üst dişleri iş parçasının yaklaşık 3−6 mm üzerine gelecek şekilde kaldırın veya alçaltın.
- Elektrikli el aletini çalıştırın.
- Bir elinizle iş parçasını profil raya (34) doğru itin ve diğer elinizle açılı mesnedi tespit topuzunda (65) yavaşça kılavuz olukta (9) öne itin.
- Elektrikli el aletini kapatın ve testere bıçağı tam olarak duruncaya kadar bekleyin.

##

- İstenen gönye açısını yatay gönye aşısıyla açılı mesnette (3) ayarlayın.
- Açılı mesnet (3) kılavuz olukta (9) (sol veya sağ) serbestçe hareket edebilmelidir. Bunun için gerekirse tırtıllı vidayı (54)gevşetin.
- Çalışma adımlarını buna göre takip edin: Bakınız Düz hatlı kesme

##

- İstenen gönye açısını yatay gönye aşısıyla açılı mesnette (3) ayarlayın.
- Sürgülü kızağın germe tutamağını (29) sonuna kadar yukarı çekin ve sürgülü kızağı (2) öne çekin.
- İş parçasını, testere tezgahında ilgili koruyucu kapağın önüne (6)yatırın.
- Açılı mesnedi (3) iş parçası önünde, sol kılavuz oluğuna (9)konumlandırın. Tırtıllı vidayı (54) iyice sıkarak bu pozisyonu sabitleyin.
- Çalışma adımlarını buna göre takip edin: Bakınız Düz hatlı kesme