# Verificarea şi restabilirea reglajelor de bază

Pentru asigurarea unor tăieri precise, după o utilizare intensivă, trebuie să verificaţi reglajele de bază ale sculei electrice, iar dacă este cazul, să le refaceţi.
În acest scop, aveţi nevoie de experienţă şi de o sculă specială corespunzătoare.

Această operaţie se execută rapid şi fiabil la un centru de service Bosch.

##

- Aduceţi scula electrică în poziţie de lucru.
- Reglaţi un unghi de îmbinare pe colţ în plan vertical de 0° al pânzei de ferăstrău.
- Scoateţi capacul de protecţie (6).

### Verificarea (consultaţi imaginea M1)

- Reglaţi şablonul de unghiuri la 90° şi aşezaţi-l pe masa de lucru pentru ferăstrău (17).

Braţul şablonului de unghiuri trebuie să fie paralel cu pânza de ferăstrău (33) pe întreaga lungime.

### Reglarea (consultaţi imaginea M2)

- Detensionaţi şurubul (71). Astfel, limitatorul pentru unghiul de 0° (28) poate fi deplasat.
- Detensionaţi pârghia de blocare (26).
- Împingeţi rotiţa manuală (19) spre limitatorul pentru unghiul de 0°, până când braţul şablonului de unghiuri este paralel cu pânza de ferăstrău pe întreaga lungime.
- Ţineţi rotiţa manuală în această poziţie şi strângeţi din nou ferm pârghia de blocare (26).
- Strângeţi din nou ferm şurubul (71).

În cazul în care, după reglare, indicatorul de unghiuri (64) nu este coliniar cu marcajul de 0° al scalei (27), desfiletaţi şurubul (72) cu ajutorul unei şurubelniţe cu cap în cruce şi aliniaţi indicatorul de unghiuri de-a lungul marcajului de 0°.

Repetaţi etapele de lucru de mai sus pentru unghiul de îmbinare pe colţ în plan de vertical de 45° (Desfiletarea şurubului (73); Deplasarea limitatorului pentru unghiul de 45° (25)). Indicatorul de unghiuri (64) nu trebuie modificat din nou.

##

- Aduceţi scula electrică în poziţie de lucru.
- Scoateţi capacul de protecţie (6).

### Verificarea

- Marcaţi cu un creion primul dinte de ferăstrău din stânga, care este vizibil în spatele inserţiei de masă.
- Reglaţi un şablon de unghiuri la 90° şi aşezaţi-l pe marginea canelurii de ghidare (9).
- Împingeţi braţul şablonului de unghiuri până când acesta atinge dintele de ferăstrău marcat şi citiţi distanţa dintre pânza de ferăstrău şi canelura de ghidare.
- Rotiţi pânza de ferăstrău până când dintele marcat se află în faţă, deasupra inserţiei de masă.
- Deplasaţi şablonul de unghiuri de-a lungul canelurii de ghidare până la dintele de ferăstrău marcat.
- Măsuraţi din nou distanţa dintre pânza de ferăstrău şi canelura de ghidare.

Cele două distanţe măsurate trebuie să fie identice.

### Reglarea

- Desfiletaţi şuruburile cu locaş hexagonal (74) din faţă, de sub masa de lucru pentru ferăstrău şi şuruburile cu locaş hexagonal (75) din spate, de sub masa de lucru pentru ferăstrău, cu ajutorul cheii hexagonale (37) din pachetul de livrare.
- Deplasaţi cu atenţie pânza de ferăstrău până când aceasta este paralelă cu canelura de ghidare (9).
- Strângeţi din nou ferm toate şuruburile (74) şi (75).

##

- Poziţionează limitatorul paralel la dreapta faţă de pânza de ferăstrău.
  Împinge limitatorul paralel până când marcajul din lupă (68) indică pe scala inferioară 33 cm.
  Pentru fixare, apasă din nou în jos mânerul de tensionare (51).
- Trage complet în sus mânerul de tensionare (18) şi trage spre exterior extensia mesei de lucru pentru ferăstrău (11) până la opritor.

### Verificarea

Indicatorul de distanţă (69) trebuie să indice pe scala superioară (1) valoarea identică cu marcajul din lupă (68) de pe scala inferioară (1).

### Reglarea

- Trageţi în afară extensia mesei de lucru pentru ferăstrău (11) până la opritor.
- Desfiletaţi şurubul (76) cu ajutorul unei şurubelniţe cu cap în cruce şi aliniaţi indicatorul de distanţă (69) de-a lungul marcajului în cm 33 al scalei superioare (1).

##

- Aduceţi scula electrică în poziţie de lucru.
- Scoateţi capacul de protecţie (6).
- Detensionaţi mânerul de tensionare (51) al limitatorului paralel şi deplasaţi-l până când atinge pânza de ferăstrău.

### Verificarea

Limitatorul paralel (8) trebuie să atingă pânza de ferăstrău pe întreaga lungime.

### Reglarea

- Desfiletaţi şuruburile cu locaş hexagonal (77) cu ajutorul cheii hexagonale din pachetul de livrare (37).
- Mişcaţi cu atenţie limitatorul paralel (8) până când acesta atinge pe întreaga lungime pânza de ferăstrău.
- Menţineţi limitatorul paralel în această poziţie şi împingeţi din nou în jos mânerul de tensionare (51).
- Strângeţi din nou bine şuruburile cu locaş hexagonal (77).

##

După o utilizare frecventă, forţa de strângere a limitatorului paralel (8) poate scădea.

- Strângeţi şurubul de reglare (31) până când limitatorul paralel poate fi fixat din nou ferm pe masa de lucru pentru ferăstrău.

##

- Adu scula electrică în poziţie de lucru.
- Scoate capacul de protecţie (6).
- Împinge limitatorul paralel (8) din partea dreaptă până când atinge pânza de ferăstrău.

### Verificarea

Marcajul lupei (68) trebuie să fie coliniar cu marcajul de 0 mm al scalei (1).

### Reglarea

- desfiletaţi şurubul (78) cu ajutorul unei şurubelniţe cu cap în cruce şi aliniaţi marcajul de-a lungul marcajului de 0 mm.

##

### Verificarea

Partea frontală a inserţiei de masă (32) trebuie să fie coplanară sau puţin sub masa de lucru pentru ferăstrău, iar partea posterioară trebuie să fie coplanară sau puţin deasupra mesei de lucru pentru ferăstrău.

### Reglarea

- Scoateţi inserţia de masă (32).
- Reglaţi cu ajutorul cheii hexagonale (37) nivelul corect al celor patru şuruburi de reglare (79).