# Увеличаване на работния плот

Свободните краища на дълги и тежки детайли трябва да бъдат подпирани по подходящ начин.

##

Разширяването на масата на циркуляра (11) разширява масата (17) надясно.

- Издърпайте докрай нагоре застопоряващата ръкохватка (18) за разширяването на масата на циркуляра.
- Издърпайте разширяването на масата на циркуляра (11) до желаната дължина навън.
- Натиснете надолу застопоряващата ръкохватка (18). С това разширяването на масата на циркуляра плот се застопорява.

##

Удължаването на масата на циркуляра (10) удължава масата (17) назад.

- Разхлабете фиксиращия винт (38) върху лявата водеща щанга.
- Издърпайте удължителя на работния плот (10) до желаната дължина навън.
- За фиксиране на позицията затегнете фиксиращия винт (38).

При работа с тежки детайли може да се наложи да подпрете удължаването на масата на циркуляра.

##

С помощта на избутващата шейна (2) могат да бъдат разрязвани детайли с максимална широчина 350 mm.
Същевременно се постига повишаване на точността, особено в комбинация с ъгловата опора (3) вж. Изработване на срезове под ъгъл в хоризонтална равнина с помощта на избутващата шейна.

- Издърпайте докрай нагоре застопоряващата ръкохватка (29) за избутващата шейна.
  С това избутващата шейна може да бъде премествана както напред, така и назад до упор.