# Obim isporuke

Pre prvog puštanja u rad električnog alata proverite, da li su isporučeni svi dole navedeni delovi:

Spisak za obim isporuke

- Stona kružna testera sa montiranim listom testere (33) i rascepnim klinom (7)
- Ugaoni graničnik (3)
- Profilna šina (34)
- Set za pričvršćivanje „Profilna šina“ (55) (vodeći lim, nareckana navrtka, zavrtanj, podloška)
- Paralelni graničnik (8)
- Dodatni paralelni graničnik (52)
- Set za pričvršćivanje „Dodatni paralelni graničnik“ (39) (3 pričvrsna zavrtnja, 3 podloške, 3 leptir navrtke)
- Zaštitni poklopac (6)
- Produžetak stola (10)
- Set za pričvršćivanje „Produžetak stola“ (43) (2 pričvrsna zavrtnja, 2 podloške, 1 viljuškasti ključ)
- Ključ sa unutrašnjim šestougaonim urezom (37)
- Okasti ključ (15)
- Poklopac futrole za list testere (14)
- Pokretni štap (13)
- Umetak za sto (32)
- Usisni adapter (41)

Napomena: Proverite, da li električni alat eventualno ima oštećenja.
Pre daljeg korišćenja električnog alata, morate pažljivo da proverite da li zaštitni mehanizam ili blago oštećeni delovi besprekorno i adekvatno funkcionišu. Prekontrolišite, da li pokretni delovi funkcionišu besprekorno i ne zaglavljuju, ili da li su delovi oštećeni. Svi delovi moraju biti ispravno montirani i ispunjavati sve uslove, da bi obezbedili besprekoran rad.
Oštećeni uređaji zaštite i delovi moraju se stručno popraviti ili zameniti u priznatoj stručnoj radionici.

##

- Odvrtač za zavrtnje sa prorezom
- Odvrtač za krstaste zavrtnje
- Ugaono granično merilo