# Arrecadação e transporte

## Guardar os elementos do aparelho (ver figura R1−R6)

A ferramenta elétrica permite fixar de forma segura determinados elementos do aparelho para os guardar.

- Solte a guia paralela adicional (52) da guia paralela (8).
- Coloque todas as peças soltas do aparelho nos respetivos depósitos de armazenamento na carcaça (ver a tabela seguinte).

Figura | Elemento do aparelho | Depósito de armazenamento
--- | --- | ---
R1 | Cobertura de proteção (6) | pendurar do entalhe do suporte (22) e apertar com a alavanca de aperto (49)
R2 | Conjunto de fixação "Guia paralela adicional" (39) | engatar nos suportes (80)
R2 | Adaptador de aspiração (41) | inserir nos ganchos de suporte (81)
R3 | Discos de serra não utilizados | engatar no depósito para discos de serra (82) e fixar a cobertura (14) por cima com a porca de fixação (12)
R3 | Chave anular (15) | engatar no depósito para discos de serra (82) e fixar a cobertura (14) por cima com a porca de fixação (12)
R3 | Pau para empurrar (13) | fixar com a porca de fixação (12)
R4 | Chave sextavada interior (37) | inserir nos suportes (83)
R4 | Guia paralela (8) | inserir no depósito da guia paralela (36)
R5 | Guia angular (3) | inserir nos ganchos de suporte (23)
R6 | Guia paralela adicional (52) | inserir no depósito da guia paralela adicional e fixar com o gancho de suporte (84)

## Transportar a ferramenta elétrica

Antes de um transporte da ferramenta elétrica é necessário executar os seguintes passos:

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de transporte.
- Remover todos os acessórios que não estão montados firmemente na ferramenta elétrica.
  Se possível, os discos de serra não utilizados devem ser colocados dentro de um recipiente fechado durante o transporte.
- Empurre o conjunto de extensão da mesa de serra (11) totalmente para dentro e pressione o punho de aperto (18) para baixo para o fixar.
- Empurre o prolongamento da mesa de serra (10) totalmente para dentro e aperte os parafusos de travamento (38) nas barras de guia (24).
- Enrole o cabo de corrente elétrica no suporte para o cabo (42).
- Utilize as pegas de transporte (4) para elevar ou transportar.

- Ao transportar a ferramenta elétrica, utilizar apenas os dispositivos de transporte e nunca os dispositivos de proteção.