# Žaganje

##

- Vzporedni prislon (8) nastavite na želeno širino reza.
- Obdelovanec na rezalno mizo položite pred zaščitni pokrov (6).
- Dvignite ali spustite žagin list s pomočjo ročice (20) za toliko, da bodo zgornji zobje žaginega lista (33) pribl. 3−6 mm nad obdelovancem.
- Vklopite električno orodje.
- Obdelovanec žagajte z enakomernim potiskanjem.
  Če pritiskate premočno, se lahko konice žaginih listov pregrejejo in obdelovanec se lahko poškoduje.
- Električno orodje izklopite in počakajte, da žagin list povsem obmiruje.

##

- Nastavite želeni navpični zajeralni kot žaginega lista.
  Če je žagin list nagnjen v levo, mora biti vzporedno vodilo (8) desno od žaginega lista.
- Upoštevajte delovne korake: glejte Žaganje ravnih rezov

##

- Na kotnem prislonu (3) nastavite želen vodoravni zajeralni kot.
- Priložite obdelovanec na profilno tirnico (34).
  Profil ne sme biti v liniji žaganja. V tem primeru sprostite narebričeno matico (56) in premaknite profilno tirnico.
- Dvignite ali spustite žagin list s pomočjo ročice (20) za toliko, da bodo zgornji zobje žaginega lista (33) pribl. 3−6 mm nad obdelovancem.
- Vklopite električno orodje.
- Potisnite obdelovanec z eno roko proti profilni tirnici (34) in potisnite kotni prislon z drugo roko na nastavitvenem gumbu (65) počasi v vodilnem žlebu (9) v smeri naprej.
- Električno orodje izklopite in počakajte, da žagin list povsem obmiruje.

##

- Na kotnem vodilu (3) nastavite želen vodoravni zajeralni kot.
- Kotno vodilo (3) mora biti v vodilnem utoru (9) (levo ali desno) prosto premakljivo. Po potrebi v ta namen sprostite narebričeni vijak (54).
- Upoštevajte delovne korake: glejte Žaganje ravnih rezov

##

- Na kotnem vodilu (3) nastavite želen vodoravni zajeralni kot.
- Potegnite vpenjalni ročaj (29) za potisno tirnico do konca navzgor in potegnite potisno tirnico (2) v smeri naprej.
- Obdelovanec na rezalno mizo položite pred zaščitni pokrov (6).
- Namestite kotno vodilo (3) pred obdelovanec v levi vodilni utor (9). Aretirajte ta položaj tako, da trdno zategnete narebričeni vijak (54).
- Upoštevajte delovne korake: glejte Žaganje ravnih rezov