# Opbevaring og transport

## Opbevaring af maskinelementer (se billede R1−R6)

Det er muligt at fastgøre bestemte maskinelementer på en sikker måde, før el-værktøjet opbevares.

- Løsn det ekstra parallelanslag (52) fra parallelanslaget (8).
- Sæt alle løse maskindele i deres opbevaringsdepoter på huset (se efterfølgende tabel).

Billede | Maskinelement | Opbevaringsdepot
--- | --- | ---
R1 | Beskyttelsesafdækning (6) | fastgøres i holderens udsparing (22) og spændes med klemmearm (49)
R2 | Fastgørelsessæt "ekstra parallelanslag" (39) | clipses ind i holderne (80)
R2 | Opsugningsadapter (41) | skubbes ind i holdeklemmerne (81)
R3 | Ubenyttede savklinger | sættes i savklingedepotet (82), og afdækningen (14) fastgøres over dem med fastgørelsesmøtrikken (12)
R3 | Ringnøgle (15) | sættes i savklingedepotet (82), og afdækningen (14) fastgøres over dem med fastgørelsesmøtrikken (12)
R3 | Skubbestok (13) | fastgøres med fastgørelsesmøtrikken (12)
R4 | Unbrakonøgle (37) | skubbes ind i holderne (83)
R4 | Parallelanslag (8) | sættes ind i depotet til parallelanslaget (36)
R5 | Vinkelanslag (3) | skubbes ind i holdeklemmerne (23)
R6 | Ekstra parallelanslag (52) | sættes ind i depotet til det ekstra parallelanslag og fastgøres med holdeklemmen (84)

## Bæring af el-værktøj

Før el-værktøjet transporteres, skal du gennemføre følgende trin:

- Anbring el-værktøjet i transportstilling.
- Fjern alle tilbehørsdele, der ikke kan monteres fast på el-værktøjet.
  Ubenyttede savklinger skal, så vidt muligt, opbevares i en lukket beholder, når de transporteres.
- Skub savbordsudvidelsen (11) helt ind, og tryk spændegrebet (18) nedad for at fastgøre det.
- Skub savbordsforlængelsen (10) helt indad, og spænd låseskruerne (38) fast på styrestængerne (24).
- Vikl netledningen rundt om kabelholderen (42).
- Brug bæregrebene (4) ved løft eller transport.

- Brug kun transportanordningerne og aldrig beskyttelsesanordningerne ved transport af el-værktøjet.