# Lingkup pengiriman

Sebelum menggunakan perkakas listrik untuk pertama kalinya, periksalah apakah semua komponen di bawah ini disertakan:

Daftar lingkup pengiriman

- Mesin gergaji meja dengan mata gergaji yang terpasang (33) dan pemegang pelindung atas (7)
- Mistar sudut (3)
- Rel profil (34)
- Set pengencangan "Rel profil" (55) (pelat pemandu, mur bergerigi, sekrup, cincin)
- Mistar sejajar (8)
- Mistar sejajar tambahan (52)
- Set pengencangan "Mistar sejajar tambahan" (39) (3 sekrup pengencang, 3 cincin, 3 mur kupu-kupu)
- Tutup pelindung (6)
- Ekstensi meja (10)
- Set pengencangan "Ekstensi meja" (43) (2 sekrup pengencang, 2 cincin, 1 kunci pas)
- Kunci L (37)
- Kunci ring (15)
- Penutup tempat penyimpanan mata gergaji (14)
- Tuas pendorong (13)
- Sisipan meja (32)
- Adaptor pengisap (41)

Catatan: Periksa perkakas listrik dari kemungkinan kerusakan.
Sebelum melanjutkan menggunakan perkakas listrik, periksa dengan saksama semua komponen pelindung atau komponen yang sedikit rusak apakah komponen tersebut berfungsi dengan baik. Periksa apakah komponen yang bergerak berfungsi dengan baik dan tidak terjepit atau apakah ada komponen yang rusak. Semua bagian-bagian harus terpasang dengan benar dan memenuhi semua persyaratan guna menjamin penggunaan perkakas listrik yang sempurna.
Komponen perlindungan dan bagian-bagian yang rusak harus diperbaiki atau diganti di bengkel yang disetujui.

##

- Obeng minus
- Obeng kembang
- Pengukur sudut