# Zāģēšana

##

- Pārvietojiet paralēlo vadotni (8) stāvoklī, kas atbilst zāģējuma platumam.
- Novietojiet apstrādājamo priekšmetu uz zāģēšanas galda pirms aizsargpārsega (6).
- Griežot kloķi (20), paceliet vai iegremdējiet zāģa asmeni (33) tā, lai tā augšējais zobs atrastos aptuveni 3−6 mm virs apstrādājamā priekšmeta virsmas.
- Ieslēdziet elektroinstrumentu.
- Pārzāģējiet apstrādājamo materiālu ar vienmērīgu kustību.
  Ja zāģēšanas laikā uz zāģa asmeni tiek izdarīts pārāk stiprs spiediens, zāģa asmens zobu galotnes var pārkarst un nodarīt bojājumus apstrādājamajam priekšmetam.
- Izslēdziet elektroinstrumentu un nogaidiet, līdz zāģa asmens kustība ir pilnībā apstājusies.

##

- Iestatiet vēlamo vertikālo zāģēšanas leņķi (zāģa asmens slīpumu).
  Ja zāģa asmens tiek noliekts pa kreisi, paralēlajai vadotnei (8) jāatrodas pa labi no zāģa asmens.
- Rīkojieties, kā aprakstīts sadaļā: skatīt Taisnu zāģējumu veidošana

##

- Ar leņķa vadotnes (3) palīdzību iestatiet vēlamo horizontālo zāģēšanas leņķi.
- Novietojiet apstrādājamo priekšmetu blakus profilstienim (34).
  Profilstienis nedrīkst atrasties uz zāģējuma trases. Šādā gadījumā atskrūvējiet rievuzgriezni (56) un pārvietojiet profilstieni.
- Griežot kloķi (20), paceliet vai iegremdējiet zāģa asmeni (33) tā, lai tā augšējais zobs atrastos aptuveni . 3 − 6 mm virs apstrādājamā priekšmeta virsmas.
- Ieslēdziet elektroinstrumentu.
- Ar vienu roku spiediet apstrādājamo priekšmetu pie profilstieņa (34) un, turot otru roku uz fiksējošā roktura (65), lēni pārvietojiet leņķa vadotni uz priekšu pa gropi (9).
- Izslēdziet elektroinstrumentu un nogaidiet, līdz zāģa asmens ir pilnīgi apstājies.

##

- Ar leņķa vadotnes (3) palīdzību iestatiet vēlamo horizontālo zāģēšanas leņķi.
- Leņķa vadotnei (3) brīvi jāpārvietojas vadotnes gropē (9) (kreisajā vai labējā). Lai to panāktu, vajadzības gadījumā atskrūvējiet rievskrūvi (54).
- Veiciet darbības, kas ir aprakstītas sadaļā skatīt Taisnu zāģējumu veidošana.

##

- Ar leņķa vadotnes (3) palīdzību iestatiet vēlamo horizontālo zāģēšanas leņķi.
- Līdz galam pavelciet augšup pārbīdāmā galda fiksējošo rokturi (29) un pavelciet pārbīdāmo galdu (2) uz priekšpusi.
- Novietojiet apstrādājamo priekšmetu uz zāģēšanas galda aizsargpārsega (6) priekšā.
- Novietojiet leņķa vadotni (3) pirms apstrādājamā priekšmeta, ievietojot to kreisajā vadotnes gropē (9). Nostipriniet leņķa vadotni šajā stāvoklī, stingri pieskrūvējot rievskrūvi (54).
- Veiciet darbības, kas ir aprakstītas sadaļā skatīt Taisnu zāģējumu veidošana.