# 供货范围

电动工具初次投入运行前请检查下列零件是否均配套提供：

供货范围列表

- 安装了锯片(33)和劈开楔(7)的台式圆锯
- 角度挡块(3)
- 型材挡轨(34)
- 型材挡轨固定套件(55)（导板、滚花螺母、螺栓、垫片）
- 平行限制器(8)
- 附加平行限制器(52)
- 附加平行限制器固定套件(39)（3个固定螺栓、3个垫片、3个翼形螺母）
- 保护盖(6)
- 锯台延长件(10)
- 锯台延长件固定套件(43)（2个固定螺栓、2个垫片、1把开口扳手）
- 内六角扳手(37)
- 环形扳手(15)
- 锯片箱盖(14)
- 推棒(13)
- 锯台插入件(32)
- 吸尘适配接头(41)

提示：检查电动工具是否有坏损之处。
使用电动工具之前，必须详细检查防护装置或轻微损坏的零件是否仍然运作正常。检查活动性零件是否功能正常不会被夹住，以及该零件有否受损。所有的零件都必须安装正确，并且符合规定以确保机器的正常功能。
损坏的防护装置和零件必须按照规定交给合格的专业修理厂修理或更换。

##

- 一字螺丝刀
- 十字螺丝刀
- 角规