# Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeugs auf der Grafikseite.

(1) | Skala für Abstand Sägeblatt zu Parallelanschlag
(2) | Schiebeschlitten
(3) | Winkelanschlag
(4) | Tragegriff
(5) | Aufkleber zum Kennzeichnen der Schnittlinie
(6) | Schutzabdeckung
(7) | Spaltkeil
(8) | Parallelanschlag
(9) | Führungsnut für Winkelanschlag
(10) | Sägetischverlängerung
(11) | Sägetischverbreiterung
(12) | Befestigungsmutter für die Abdeckung des Sägeblattdepots und zum Aufhängen des Schiebestocks
(13) | Schiebestock
(14) | Abdeckung des Sägeblatt-Depots
(15) | Ringschlüssel (24 mm; 23 mm)
(16) | Bohrungen für Montage
(17) | Sägetisch
(18) | Spanngriff für Sägetischverbreiterung
(19) | Handrad
(20) | Kurbel zum Heben und Senken des Sägeblatts
(21) | Sicherheitsklappe des Ein-Aus-Schalters
(22) | Halterung zur Aufbewahrung der Schutzabdeckung
(23) | Halteklammer zur Aufbewahrung des Winkelanschlags
(24) | Führungsstab der Sägetischverlängerung
(25) | Anschlag für 45°-Gehrungswinkel (vertikal)
(26) | Arretierhebel zum Einstellen vertikaler Gehrungswinkel
(27) | Skala für Gehrungswinkel (vertikal)
(28) | Anschlag für 0°-Gehrungswinkel (vertikal)
(29) | Spanngriff für Schiebeschlitten
(30) | V-Führungsnut am Sägetisch für den Parallelanschlag
(31) | Justierschraube für Spannkraft des Parallelanschlags
(32) | Tischeinsatz
(33) | Sägeblatt
(34) | Profilschiene
(35) | Führungsnut für Parallelanschlag
(36) | Depot des Parallelanschlags
(37) | Innensechskantschlüssel (5 mm)
(38) | Arretierschraube der Sägetischverlängerung
(39) | Befestigungsset „Zusatz-Parallelanschlag“
(40) | Spanauswurf
(41) | Absaugadapter
(42) | Kabelhalter
(43) | Befestigungsset „Sägetischverlängerung“
(44) | V-Führung des Parallelanschlags
(45) | Bodenplatte
(46) | Klemmhebel des Spaltkeils
(47) | Positionsstifte für Spaltkeil
(48) | Aussparungen für Tischeinsatz
(49) | Klemmhebel der Schutzabdeckung
(50) | Führungsbolzen der Schutzabdeckung
(51) | Spanngriff des Parallelanschlags
(52) | Zusatz-Parallelanschlag
(53) | Führungsschiene des Winkelanschlags
(54) | Rändelschraube zum Fixieren des Winkelanschlags
(55) | Befestigungsset „Profilschiene“
(56) | Rändelmutter für Profilschiene
(57) | Untere Sägeblattabdeckung
(58) | Befestigungsschraube der unteren Sägeblattabdeckung
(59) | Spannmutter
(60) | Spindelarretierhebel
(61) | Spannflansch
(62) | Aufnahmeflansch
(63) | Werkzeugspindel
(64) | Winkelanzeiger (vertikal)
(65) | Feststellknauf für beliebige Gehrungswinkel (horizontal)
(66) | Winkelanzeiger (horizontal) am Winkelanschlag
(67) | Einstellblech
(68) | Lupe
(69) | Abstandsanzeiger Sägetisch
(70) | Ein-Taste
(71) | Kreuzschlitzschraube zum Einstellen des Anschlags 0°
(72) | Schraube für Winkelanzeiger (vertikal)
(73) | Kreuzschlitzschraube zum Einstellen des Anschlags 45°
(74) | Innensechskantschrauben (5 mm) vorn zum Einstellen der Parallelität des Sägeblatts
(75) | Innensechskantschrauben (5 mm) hinten zum Einstellen der Parallelität des Sägeblatts
(76) | Schraube für Abstandsanzeiger Sägetisch
(77) | Innensechskantschrauben (5 mm) zum Einstellen der Parallelität des Parallelanschlags
(78) | Schraube für Abstandsanzeiger Parallelanschlag
(79) | Justierschrauben für Tischeinsatz
(80) | Halterung zur Aufbewahrung des Befestigungssets „Zusatz- Parallelanschlag“
(81) | Halteklammer zur Aufbewahrung des Absaugadapters
(82) | Sägeblatt-Depot
(83) | Halterung zur Aufbewahrung des Innensechskantschlüssels
(84) | Halteklammer zur Aufbewahrung des Zusatz-Parallelanschlags