# 吸除廢塵／料屑

含鉛顏料、部分木材種類、礦石和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或施工現場附近的人員如果接觸、吸入這些廢塵，可能會引發過敏反應或感染呼吸道疾病。
某些塵埃（例如加工橡木或山毛櫸的廢塵）可能致癌，特別是與處理木材的添加劑（例如木材的防腐劑等）結合之後。唯有受過專業訓練的人才能夠進行含石棉物料的加工。

- 儘可能使用適合物料的吸塵裝置。
- 工作場所要保持空氣流通。
- 建議佩戴 P2 過濾等級的口罩。

請留意並遵守貴國的物料加工相關法規。

廢塵／料屑吸集裝置可能被廢塵、廢屑或工件殘屑堵塞。

- 關閉電動工具，並且從插座中拔出插頭。
- 請您稍候，讓鋸片完全停止轉動。
- 找出造成堵塞的原因，並排除障礙。

- 避免讓工作場所堆積過多的塵垢。塵埃容易被點燃。

- 為了避免鋸切鋁材時釀成火災，請將出屑口以及下方鋸片護蓋清除乾淨並且不要使用集塵袋。

##

請使用隨附的吸塵轉接頭 (41)，以便將吸塵器連接至出屑口 (40)。

- 將吸塵轉接頭 (41) 和吸塵軟管牢牢套上。

根據工件材質選擇合適的吸塵器。

吸集可能危害健康、可能致癌或乾燥的廢塵時，務必使用特殊吸塵器。

##

您可打開 (57)下方鋸片護蓋，以便去除工件碎片及大塊鋸屑。

- 關閉電動工具，並且從插座中拔出插頭。
- 請您稍候，讓鋸片完全停止轉動。
- 將電動工具側傾。
- 使用六角扳手 (37) 鬆開底板 (45) 的兩顆固定螺栓，然後將掀開底部翻蓋。
- 鬆開固定螺栓 (58) 然後打開下方鋸片護蓋 (57)。
- 清除工件的碎塊和鋸屑。
- 闔上下方鋸片護蓋，然後將它重新鎖緊。
  重新鎖上底板。
- 把電動工具調整至工作位置。