# Aspiração de pó/de aparas

Pós de materiais como por exemplo, tintas que contém chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem ser nocivos à saúde. O contacto ou a inalação dos pós pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do utilizador ou das pessoas que se encontrem por perto.
Certos pós, como por exemplo pó de carvalho e faia são considerados como sendo cancerígenos, especialmente quando juntos com substâncias para o tratamento de madeiras (cromato, produtos de proteção da madeira). Material que contém asbesto só deve ser processado por pessoal especializado.

- Se possível deverá usar um dispositivo de aspiração de pó apropriado para o material.
- Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
- É recomendável usar uma máscara de proteção respiratória com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem processados, vigentes no seu país.

A aspiração de pó/de aparas pode ser bloqueada por pó, aparas ou por estilhaços da peça a ser trabalhada.

- Desligue a ferramenta elétrica e retire a ficha de rede da tomada.
- Aguarde até que o disco de serra esteja completamente parado.
- Verifique a causa do bloqueio e elimine-a.

- Evite a acumulação de pó no local de trabalho. Pós podem entrar levemente em ignição.

- Para evitar o perigo de incêndio ao serrar alumínio, esvazie a expulsão de aparas e a cobertura inferior do disco de serra e não use aspiração de aparas.

##

Use o adaptador de aspiração (41) fornecido, para ligar um aspirador à expulsão de aparas (40).

- Insira bem o adaptador de aspiração (41) e a mangueira de aspiração.

O aspirador de pó deve ser apropriado para o material a ser trabalhado.

Utilize um aspirador especial para aspirar pó que seja extremamente nocivo à saúde, cancerígeno ou seco.

##

Para remover estilhaços da peça e aparas grandes, pode abrir a cobertura inferior do disco de serra (57).

- Desligar a ferramenta elétrica e puxar a ficha de rede da tomada.
- Aguardar até que o disco de serra esteja completamente parado.
- Vire a ferramenta elétrica para o lado.
- Solte os dois parafusos de fixação da placa base (45) com a chave sextavada (37) e abra a tampa do fundo.
- Solte o parafuso de fixação (58) e abra a cobertura inferior do disco de serra (57).
- Remova os estilhaços da peça e as aparas.
- Feche a tampa inferior do disco de serra e aparafusar novamente.
  Reatarraxe a placa de base.
- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.