# Rezanie

##

- Nastavte paralelný doraz (8) na požadovanú šírku rezu.
- Položte obrobok na stôl píly pred ochranný kryt (6).
- Nadvihnite alebo spustite pílový list kľukou (20) tak, aby sa zuby pílového listu (33) nachádzali cca 3−6 mm nad obrobkom.
- Zapnite elektrické náradie.
- Obrobok prepíľte s rovnomerným posuvom.
  Keď vyvíjate prílišný tlak, hroty pílových listov sa môžu prehriať a obrobok sa môže poškodiť.
- Elektrické náradie vypnite a vyčkajte, kým sa pílový list úplne zastaví.

##

- Nastavte požadovaný vertikálny uhol zošikmenia pílového listu.
  Keď je pílový list preklopený doľava, musí byť pozdĺžny doraz (8) vpravo od pílového listu.
- Postupujte podľa pracovných krokov: pozri Rezanie rovných rezov

##

- Nastavte požadovaný horizontálny uhol zošikmenia na uhlovom doraze (3).
- Položte obrobok na profilovú lištu (34).
  Profil sa nesmie nachádzať v línii rezu. V takomto prípade uvoľnite ryhovanú maticu (56) a posuňte profilovú lištu.
- Nadvihnite alebo spustite pílový list kľukou (20) tak, aby sa zuby pílového listu (33) nachádzali cca 3 − 6 mm nad obrobkom.
- Zapnite elektrické náradie.
- Zatlačte obrobok jednou rukou proti profilovej lište (34) a druhou rukou posúvajte uhlový doraz aretačným gombíkom (65) pomaly vo vodiacej drážke (9) dopredu.
- Elektrické náradie vypnite a vyčkajte, kým sa pílový list úplne zastaví.

##

- Nastavte požadovaný horizontálny uhol zošikmenia na uhlovom doraze (3).
- Uhlový doraz (3) sa musí dať vo vodiacej drážke (9) (vľavo alebo vpravo) voľne pohybovať. Povoľte v prípade potreby ryhovanú skrutku (54).
- Postupujte podľa pracovných krokov: pozri Rezanie rovných rezov

##

- Nastavte požadovaný horizontálny uhol zošikmenia na uhlovom doraze (3).
- Potiahnite aretačnú rukoväť (29) pre posuvné sane celkom dohora a potiahnite posuvné sane (2) dopredu.
- Položte obrobok na rezací stôl pred ochranný kryt (6).
- Umiestnite uhlový doraz (3) pred obrobok v ľavej vodiacej drážke (9). Túto polohu zaaretujte tak, že ryhovanú skrutku (54) pevne utiahnete.
- Postupujte podľa pracovných krokov: pozri Rezanie rovných rezov