# Nastavení podélného dorazu

Podélný doraz (8) lze umístit vlevo (černá stupnice) nebo vpravo (stříbrná stupnice) od pilového kotouče. Značka v lupě (68) ukazuje nastavenou vzdálenost podélného dorazu od pilového kotouče na stupnici (1).
Umístěte podélný doraz na požadovanou stranu pilového kotouče .

## Nastavení podélného dorazu
s nevytaženým stolem pily

- Povolte zajišťovací páčku (51) podélného dorazu (8). Posuňte podélný doraz tak, aby značka v lupě (68) ukazovala požadovanou vzdálenost od pilového kotouče.
  S nevytaženým stolem pily platí dolní popis stříbrné stupnice (1).
- Pro zajištění stiskněte zajišťovací páčku (51) znovu dolů.

## Nastavení podélného dorazu
s vytaženým stolem pily (viz obrázek F)

- Umístěte podélný doraz vpravo od pilového kotouče.
  Posuňte podélný doraz tak, aby značka v lupě (68) na dolní stupnici ukazovala 33 cm.
  Pro zajištění stiskněte zajišťovací páčku (51) znovu dolů.
- Zatáhněte zajišťovací páčku (18) pro rozšíření stolu pily úplně nahoru.
- Vytáhněte rozšíření stolu pily (11) ven tak, aby ukazatel vzdálenosti (69) ukazoval požadovanou vzdálenost od pilového kotouče na horní stupnici.
- Stiskněte zajišťovací páčku (18) dolů.
  Tím je rozšíření stolu pily zafixované.